

الانترنت الإصدار السّادس ، (بالإنجليزية): Internet Protocol Version 6) هو تطوير
 الرّابع IP. هذا الإصدار الجديد ([IPv6]) يأتي في نفس الوقت بالعديد من التّمديدات والتّحسينات والتكملات لقدرات الإصدار الرّبع (IPv4) ووظائفه، و من بينها 

 تمديد فضاء العنونة بشكل هائل : الإصدار السّادس * يستخدم 128 بت للعنوان الواحد (مثلا : 2001:1234:5678:9:1:2:3:4) في حين أنّ الإصدار الرّابع يستخدم 32 بت فقط (مثلا : 192.0.2.1). يتيح هذا التّمديد تحصّل جميع الحواسيب المنسجمة اليوم في الشابكة ( الإنترنت )وجميع الحواسيب والأجهزة الإلكترونيّة الأخرى الّتي ستتمكن لاحقاً من الحصول على عناوين فريدة لا يشاركها فيها أحد، تمكّنها عندئذ من الاتصال بعضها البعض والتّخاطب مباشرة، أي دون الالتجاء إلى الأجهزة الّتي تسمّى "مترجم عناوين الشّبكة (Network Address Translator, NAT). من بين الأجهزة الّتي يمكنها الانتفاع بهذا التّمديد في فضاء العنونة، الهواتف الجوالة والسّيّارات والطّائرات والبواخر المربوطة بشبكة من طراز. "IPv6 متحرّك" ("Mobile IPv6")*
. التّشكيل الذّاتي (auto-configuration) *
 .  إدماج الأمان والتّحرّك منذ البداية (built-in security and mobility*

مع تضخم الاهتمام بالشبكة (الإنترنت ) الذي بدأ في منتصف التسعينات فإنه يبدو أنه في القرن القادم سيستخدم الإنترنت لقطاع واسع من الناس وفي ظل هذه الظروف أصبح على ميفاق (بروتوكول )الأي بي أن يتطور ويصبح أكثر مرونة، وحين ظهرت هذه المشكلة في عام 1995 قامت منظمة [[[IETF]]] ببدء العمل لإصدار نموذج جديد من IP, بحيث لا يكون بطيئا في البحث عن العنوان ويحل العديد من المشاكل الأخرى ويكون. أكثر مرونة، وأطلقت عليه اسم IPv6
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