- الموائع:قدرة الغازات على السيلان وتغيير الشكل
- علل لاتعد الاجسام الصلبة من الموائع:لانها لا تشتطيع ان تسيل وهي بالتالى ذات شكل محدد

- الكثافة:مقياس لكمية المادة الموجودة في نطاق محدد من الفضاء

- كثافة المادة:كتلة وحدة الحجوم من المادة 

- فسر الاجسام في المادة اخف منها في الهواء:السبب هو بذل الموائع على الاجسم المغطسة فيها جزئيا او كليا قوة الى اعلى تدعى قوة دفع المائع   

- قوة دفع المائع:قوى تبذل الى اعلى الجسم المغطس في مائع او اعلى جسم طافا على سطح المائع
- الوزن الظاهري للجسم:وزن الجسم المغطس في المائع

- علل غرق قالب جحري في الماء:لان قوة الدفع غير كافية لابقئة طافيا 
- الماء المزاح:الحجم الاجمالي لكمية الماء الفائض من الوعاء وهو يساوي حجم الجزء المغمور في القالب

- نص مبدأ ارخميدس:يتعرض اي جسم مغمور كليا او جزئيا في مائع لقوة دفع الى اعلى تساوي وزن المائع الذي حل محل الجسم 

-تتاثر الطوافة على قوتين هما:قوة الجاذبية الارضية(الى اسفل)وقوة الدفع(الى اعلى)

فسري لماذا تطفو الطوافة المحملة على سطح الماء:لان وزنها وقوة الدفع متساويتين مقدارا ومتعاكستين اتجاها
___________________________________
- علل لماذا يرتدي الغواصيين لاعماق البحار بذلان ضغط جوي:لمقاومة قوى الماء في الاعماق


- الضعط:قياس لمقدار القوة المكبقة على مساحة معينة

- مبدأ باسكال:ينتقل الضغط على المائع داخل وعاء مغلق بالتساوي الى كل نقطة من المائع والى جدران الوعاء
- علل لا يساوي الضغط المقيس الضغط الكلي:بسبب وجود الضغط الجوي المبذول على السطح

- كيف تنتج قوى الدفع:عن طريق الفروقات في ضغط المائع ما بين اعلى الجسم المغطس واسفل نقطة منه
- علل كيف لاجسامنا ان تتحمل القوى الهائلة (200000)دون ان تنهار اجسامنا:بسبب الفجوات والانسجة التي تتخللها الموائع وغازات تدفع الى الخارج بضغط يساوي الضغط الجوي...
- البارومتر الزئبقي:الاداة التي تستخدم لقياس الضغط

درحة الحرارة:قياس متوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة

خطوط الانسياب:خطوط تعبر عن المسارات التي تشكلها جسيمات المائع اثناء الجريان وهي خطوط وهمية

- طرق جريان المائع:انسياب الطبقي و انسياب مضطرب
	وجه المقارنة
	الانسيلب الطبقي
	الانسياب المضطرب

	الشكل
	منتظم(خط)
	غير منتظم(تيارات دورانية)

	مثال
	امتدادات النهر
	جريان المائع بسبب منعطفات حادة

	المؤثرات
	-
	تيارات الهواء نتيجه لعاصفة رعدية قوية


- لماذا بصبح جريان المائع مضطربا:بسبب تجاوز سرعة معينة ...
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