الترمومترات: جهاز يستعمل لقياس درجه حراره الجسم

الحراره هي الطاقة المتنقلة بين الأجسام بسبب اختلاف في درجات الحرارة و وحدة قياسها الجول

درجه الحراره: هي الصفه التي تحدد جهه انتقال الحراره بين الاجسام عند تلامسها.

الاتزان الحراري: هي ان يتوقف انتقال الحراره بين جسمين متلامسين نتيجه وصول درجه حرارتهما الى نفس الدرجه.

مؤشر الحرارة : جدول يبين درجات الحرارة الظاهرية بمعرفة الرطوبة النسبية و درجة الحرارة الفعلية
 
نسيم البحر: تنخفض درجه حراره الارض خلال الليل بمعدل اسرع من البحر.

الحراره النوعيه: الطاقه الحراريه اللازمه لرفع درجه حراره كغم واحد من ماده الجسم درجه سيليزيه واحده.

القصور الحراري: ممانعة الجسم لتغيير حرارته

الرطوبه: هي بخار الماء الموجود في الهواء.

الرطوبه النسبيه: كمية بخار الماء الموجود فعلاً ×100% حد الاشباع

نقطه الندى: درجه الحراره التي يحدث فيها تكثف البخار

التبخر: تحول المادة من الحالة السائلة ألى غاز دون أن ترتفع درجة حرارتها 

التكثف: التحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند فقدان جزء من الحرارة 

التبريد بالتبخير: انخفاض درجة حرارة السائل عند تبخر بعض من جزيئاته من سطحه

الحرارة الكامنة للتبخر:هي الحرارة اللازمة لتبخر واحد كيلو جرام من المادة عند درجة حرارة ثابتة






اذكري السبب :

في أيام الحرارة العالية ، فأن الملابس و التربة لا تجف بسرعة
بسبب زيادة الرطوبة مما يؤدي إلى تقليل معدل التبخر 
	
عندما ترتفع الرطوبة النسبية نشعر بالخمول و الكسل و استنفاذ الطاقة
بسبب زيادة الرطوبة النسبية مما يقلل من معدل التبخر

يوجد المكبس و المكثف خارج دائرة التبريد
لطرد الحرارة خارج نظام التبريد 

لا يصح استخدام ثلاجة لتبريد غرفة
لأن المكثف و المكبس سيكونان في داخل الغرفة المراد تبريدها فيطردان الحرارة منها و إليها 

يمكن الحصول على ماء بارد من الأواني الفخارية إذا علقت بالنافذة
لأن بعض قطرات الماء تتسرب من مسام الفخار ثم تتبخر آخذة الحرارة من الإناء فيبرد الماء الذي بداخله 

عند طهي عدة أصناف من الطعام في قدر واحد فإن بعضها يكون اسخن البعض الآخر
لأن الحرارة النوعية ( القصور الحراري ) للأجسام التي تسخن بسرعة منخفضة

وضع مكعب من الحديد و آخر من الخشب في الشمس , لنفس الفترة الزمنية نلاحظ أن الحديد يسخن أكثر من الخشب
لأن الحرارة النوعية ( القصور الحراري ) للحديد أقل من الحرارة النوعية ( القصور الحراري)للخشب

الصحراء ذات درجة حرارة أعلى من المناطق الشاطئية
بسبب غياب المصطحات المائية 

أثناء انصهار الثلج إلى ماء فأن درجة الحرارة تبقى ثابتة مهما زودناه بالحرارة
لأن الحرارة المضافة تذهب لتغيير الحالة و ليس لرفع درجة الحراة 











عللي

حدوث الندى
يحدث عندما تنخفض درجه حراره الجو فيصبح الهواء غير قادر على حمل كميه بخار الماء الموجوده فيه فينتج عن ذلك الضباب وتكثف بعض الماء على سطح الاجسام

يستخدم الماء في نظام تبريد محرك السياره
لان الماء يتميز بحراره نوعيه مرتفعه فيمتص مقدارا كبيرا من الطاقه الحراريه مقابل ارتفاع قليل في درجه الحراره.

اذكري أجزاء الرئيسة من الدائرة التبريد الميكانيكي مع ذكر عملها :
المبخرة : تستقبل وسيط التبريد البارد قليل الضغط من صمام التحكم فترفع درجة حرارته بامتصاص الحرارة من الغرفة فتحوله إلى غاز 
المكبس : يستقبل وسيط التبريد القادم من المبخرة فيرفع ضغطه و درجة حرارته و يمرره إلى المكثف 
المكثف : يستقبل وسيط التبريد القادم من المكبس فيطرد حرارته خارج الغرفة و يحوله إلى سائل 
صمام التحكم : يسمح بانسياب وسيط التبريد القليل الضغط و يمرره إلى المبخرة ، وتستمر العملية 

اشرحي باختصار كيف يحدث نسيم البر و نسيم البحر 
1- من المعلوم أن الحرارة النوعية للماء هي أعلى من الحرارة النوعية (القصور الحراري ) لليابس 
2- عند شروق الشمس تسخن اليابس بنسبة أعلى و أسرع من البحر 
3- يتمدد الهواء الملامس لليابس أكثر من الهواء فتقل كثافته فيرتفع إلى الأعلى 
4- يندفع هواء بارد من البحر إلى البر و يسمى نسيم البحر و يحدث ذلك في النهار 
5- في الليل ولنفس السبب تبرد اليابسة أسرع من البحر ، فيندفع هواء بارد من البر إلى البحر و يسمى نسيم البحر 

اذكري بعض أنواع الترمومترات مع ذكر المبدأ الذي تعمل عليه
السائلي : تمدد السائل بالحرارة في الأنبوب 
البلورات السائلة : تغير لون البلورات حسب درجات الحرارة 
البيرومتر : قياس شدة توهج ال؟أجسام الساخنة 
الالكتروني : تحويل الحرارة إلى تيارات كهربائية



