	من البديهي أنه ليس من الممكن رسم أو رفع أي مبنى من الطبيعة، ورسمه على لوحات الرسم بأبعاده الطبيعية، لذا يتم تصغير أبعاد المبنى الحقيقية بنسبة معينة تمكن من رسم مساقط هذا المبنى على لوحة الرسم.

وتعرف نسبة التصغير المستعملة في هذه الحالة بمقياس الرسم، ومن ذلك نستنتج أن:

" مقياس الرسم هو النسبة الثابتة بين الأبعاد الخطية الموجودة في لوحة الرسم والأبعاد الأصلية للمبنى المقابلة لها على الطبيعة".

* أنواع مقاييس الرسم: تنقسم مقاييس الرسم إلى قسمين هما:

1- المقاييس العددية: 

وذلك بالتعبير عن مقياس الرسم على لوحة الرسم للمساقط المرسومة على هيئة نسبة مثل:

(1: 100) ، (1: 50) ، (1: 200) ، (1: 500) ، (1: 1000).

فعلى سبيل المثال فالنسبة 1: 100 تعنى أن كل 1سم على الرسم تمثل 100 سم على الطبيعة (أي 1متر)، كما أن النسبة

1: 50 تعنى أن كل 1سم على الرسم تمثل 50 سم على الطبيعة (أي نصف متر).

2- المقاييس التخطيطية: 

بالنسبة لما قد يطرأ على لوحات الرسم (أو الخرائط) من التمدد والانكماش نتيجة للظروف الجوية المختلفة، أو إمكانية تصغيرها أو تكبيرها حسب الطلب، فان المقاييس العددية لاتكون مناسبة حيث لاتعطى نتائج صحيحة عند قياس أي أبعاد من الرسم (أو الخريطة المرسومة) ومقابلتها بالأبعاد الأصلية الموجودة بالطبيعة أو المبنى المراد تنفيذه.

لذا يستعمل نوع آخر من المقاييس هو المقياس التخطيطي ومن أهم أنواعه مقياس الرسم البسيط، حيث يتم التعبير عن هذا المقياس برسم مستقيم أفقي يتم تقسيمه حسب النسبة المستعملة (1: 100 أو ا : 50 وهكذا)، فعلى سبيل المثال إذا أردنا إنشاء مقياس رسم بسيط (تخطيطي) 1: 50 يبين أمتارا صحيحة، فيجب حساب قيمة المسافات الأفقية التي يتم تقسيم المستقيم الأفقي على أساسها، وحيث أن المقياس المطلوب إنشاؤه هو 1: 50 فينتج مايلى:1سم على المقياس تمثل 50 سم على الطبيعة، أي أن 1سم على مقياس الرسم تمثل نصف متر على الطبيعة، أى أن 2 سم على مقياس الرسم تمثل 1م فى الطبيعة، كما يتضح من الرسم:
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