قراءة موجهة 

القسم 3: انتاج الكهرباء  من المغنطيسية 

أجب عن الأسئلة التالية:
1 ــ ما المشكلة التي عمل على حلها جوزف هنري ومايكل فراداي؟

المشكلة كانت متى يمكن للمجال المغناطيسي أن ينتج تياراً كهربائياً 
2 ــ ماذا يحصل في تجربة مايكل فراداي عندما تكون البطارية موصلة توصيلاً دائماً؟

ما دامت البطارية موصلة توصيلاً دائماً فإن الجلفانومتر لا يدل على مرور أي تيار كهربائي ويتم توليد تيار كهربائي فقط عندما يتغير المجال المغنطيسي  
3 ــ صف طريقتين لتزيد شدة تيار كهربائي مستحث عندما تحرك مغنطيساً مقابل ملف. 

  تكون شدة التيار المستحث أكبر كلما كانت سرعة تحريك المغنطيس عبر الملف أكبر لأن تغير المجال المغنطيسي سوف يكون أسرع وتكون أيضاً شدة التيار أكبر إذا زاد عدد لفات الملف

أكمل الجملة التالية بالمفردة أو المفهوم المناسب:

4 ــ العملية التي يتم بواسطتها إنتاج تيار كهربائي بتغيير المجال المغنطيسي تسمى ... .. الحث الكهرومغنطيسي.. .. 

ضع في الفراغ حرف البديل الصحيح الذي يمثل الإجابة المناسبة: 
5 ــ ما الجهاز الذ ي يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية؟
 أ ــ المحرك الكهربائي                                     ب ــ المولد الكهربائي         
ج ــ المحرك الكهرومغنطيسي                             د ــ المحرك المغنطيسي        
6 ــ التيار الذي يغير اتجاهه يسمى:
أ ــ التيار المولد     ب ــ التيار الكهرومغنطيسي           ج ــ التيار المتناوب           د ــ التيار الدوار أجب عن السؤال التالي:
7 ــ عدد أجزاء الأربعة لمولد بسيط وصف عمل كل منها 
ملف دوار ، مغنطيس دائم ، أو مغنطيس كهربائي عند طرفي الملفات ، فرشاتا جرافيت حلقتا انزلاق متصلتان بطرفي الملف ينتج عن المولد تيار كهربائي عندما تلمس فرشاتا الجرافيت حلقتي الانزلاق 


ضع في الفراغ حرف البديل الصحيح الذي يمثل الإجابة المناسبة: 
8 ــ الجهاز الذي يرفع فرق جهد التيار المتناوب أو يخفضه يسمى:
أ ــ الفولتميتر             ب ــ المولد               ج ــ المحول             د ــ المغنطيس الكهربائي 
أجب عن الأسئلة التالية:

9 ــ بين لماذا يوجد اختلاف في عدد اللفات بين الملف الابتدائي والملف الثانوي للمحول.
يحدد عدد اللفلات في الملفين الابتدائي والثانوي للمحول ما إذا كان المحول يرفع فرق الجهد أو يخفضه 

10 ــ بين كيف يعمل المحول الرافع.
يزيد المحول الرافع فرق الجهد ويخفض شدة التيار ترفع المحولات الرافعة في محطات توليد الطاقة فرق الجهد عشرات الأضعاف لتخفيض الخسارة في الطاقة خلال نقلها إلى المستهلكين 

11 ــ بين كيف يعمل المحول الخافض.
يخفض المحول الخافض فرق الجهد ويزيد شدة التيار تخفض محولات مراكز توزيع الطاقة فرق الجهد الآتي من محطات توليد الطاقة ويقوم المحول قرب المنازل بتخفيض فرق الجهد من جديد قبل أن تصل الكهرباء إلى المنزل 

إنتاج التيار الكهربائي من مجال مغنطيسي متغير 
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