
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علم وعملا ،  وبعد .. 
أعجبتني فكرة المشاريع العملية المطبقة في المناهج الإماراتية والتي تهدف إلى تنمية التفكير الإبتكاري وتعميق الفهم العلمي وإكساب المهارات اليدوية العملية .

وقد شرعت منذ أشهر بالبحث عن مثل هذه التجارب ويسّر الله لي جمع مشاريع عملية لمنهج الصف الثالث ثانوي ( الفصل الدراسي الثاني ) موضحة بالصور مع التعليق ، ويمكنكم مشاهدة مقاطع فيديو لهذه المشاريع في موقع ملتقى الفيزيائيين العرب www.phys4arab.net ، وبالمناسبة ترقبوا بمشيئة الله تعالى كتاب " 1000 فكرة في تعليم الفيزياء " التي تضم كثيرا من هذه المشاريع بالإضافة إلى أفكار رائعة في تعليم الفيزياء كالطرائف والألعاب والتجارب المسلية والبديلة والمعلومات الأثرائية ، يعكف حاليا على إعدادها نخبة من معلمي ومعلمات الفيزياء .   
أسأل المولى عز وجل أن ينتفع أبنائنا الطلبة بهذه المشاريع ، ولا تنسوني من صالح دعائكم. 



أخوكم / ناصر اللحياني

معلم مادة الفيزياء - مكة المكرمة
المحرك الكهربائي ( نموذج 1)

الأدوات : سلك نحاسي - بطارية 1.5 فولت -  مغناطيس قوي  .
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طريقة العمل : قم بحك السلك بواسطة آلة حادّة لإزالة الطلاء على السلك النحاسي ، ثم كوّن من السلك الشكل الموضح في الصورة التالية : 


ثبت البطارية فوق المغناطيس ثم أدخل السلك بحيث تكون حلقة السلك قريبة من المغناطيس ، ولاحظ ماذا يحدث ؟
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المحرك الكهربائي ( نموذج 2)

الأدوات : سلك نحاسي - بطارية 1.5 فولت -  مغناطيس قوي  - مسمار 
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طريقة العمل : 
قم بتثبيت المسمار على المغناطيس مع تثبيت الطرف الآخر للمغناطيس على البطارية ثم قم بتوصيل طرفي السلك النحاسي بين المسمار والبطارية كما في الصورة التالية ، ولاحظ ماذا يحدث ؟ 
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المحرك الكهربائي ( نموذج 3 )

الأدوات : سلك نحاسي - بطارية 1.5 فولت -  مغناطيس قوي  - مشبكين - لاصق
[image: image9.jpg]batiery con (1015 surne)





طريقة العمل : قم بلفّ السلك حول البطارية لتحصل على ملف دائري كما في الصورة التالية ، ثم قم بتثبيت طرفي الملف بالربط ثم حكّ الطرفين بآلة حادّة . 
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ثبت المشبكين في طرفيّ البطارية وثبت المغناطيس على البطارية باللاصق كما في الصورة التالية : 
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أخيرا : أدخل طرفيّ الملف في المشبكين ، ماذا تلاحظ ؟  
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أيضا الصورة التالية نموذج رابع للمحرك الكهربائي ولكنه مشابه للنموذج الثالث . 
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المولد الكهربائي ( نموذج 1 )
الأدوات : سلك نحاسي – مصباح LED – علبة بلاستيكية صغيرة -  مغناطيس قوي  ( عدد 2 ) -  قطعتين من المصاص طول كل منهما 2سم -  سلك حديد ( علاّق الملابس مثلا ) طوله  10 سم . 
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طريقة العمل : قم بتثبيت المغناطيسين في السلك الحديد ثم أدخله في العلبة البلاستيكية الصغيرة ثم قم بلف السلك النحاسي عليها كما في الصور التالية: 
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صل طرفيّ السلك النحاسي بالمصباح وقم بتدوير السلك الحديد . ماذا تلاحظ ؟  
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المولد الكهربائي ( نموذج 2 )
الأدوات : سلك نحاسي – مصباح LED – علبة بلاستيكية صغيرة -  مغناطيس قوي  -  قطعتين ممحاة -  قطن - أنبوب زجاجي 
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[image: image23.jpg]Place strong magnet and cotton
bulb in the test tube as shown





الطريقة : قم بتجويف الممحاتين لتصبح كالحلقة ثم لف السلك النحاسي حول الأنبوب الزجاجي مع حجزهما بالممحاتين وأدخل قطن في قاع الأنبوب ثم أدخل المغناطيس ثم أغلق الأنبوبة بالقطن كما هو موضح في الصورة التالية :  
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صل طرفيّ النحاس بالمصباح ثم قم بتحريك الأنبوب بسرعة ... ماذا تلاحظ ؟ 
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أيضا الصورة التالية نموذج ثالث للمولد الكهربائي ولكنه مشابه للنموذج الأول .
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6- سماعة الصوت ( نموذج 1)
الأدوات : ورقتين ( دائرية و مُربعة ) - سلك نحاس -  مغناطيس قوي  - لاصق . 
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الطريقة : أثني الورقة الدائرية ثم ثبّت الثنيّة بلاصق ، كما في الصورة التالية : 
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ثبّت المغناطيس على الورقة المُربعة ، وقم بعمل ملف دائري كما في الصور التالية : 
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ثبت الورقة الدائرية المثنيّة على الورقة المربعة وثبت الملف الدائري على الورقة الدائرية كما في الصورة التالية : 
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قم بتوصيل طرفي السلك النحاسي بمدخل السمّاعة في المسجل . ماذا تلاحظ ؟ 
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7 - سماعة الصوت ( نموذج 2)

الأدوات : كوب بلاستيك - سلك نحاس -  مغناطيس قوي  - لاصق . 

الطريقة :  قم بعمل ملف دائري وثبّته على الكوب ثم ثبت عليه ثلاث قطع مغناطيس ثم صل طرفي الملف الدائري بمدخل السمّاعة في المسجل . ماذا تلاحظ ؟
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