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سبب اختياري لهذا الموضوع هو :
لأنه من ضمن دروس الصف العاشـر ، و لأزيد معلوماتي عن الاستشعا عن بعد ، ومعرفه اهميتها وفوائدها ... ومنها الاستفاده والاستعداد للامتحان ....
المقدمة



الحمد لله العلي الأعلى اللذي خلق فسوى و اللذي قدر فهدى، و الصلاة و السلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل السلام و أتم التسليم، أما بعد ...
 اقدم هذا البحث بعنوان (الاستشعار عن بعد) الذي سأتحدث من خلاله عن اهميته في حياتنا المعاصره الذي تلتمس مساهمته بشكل قوي في تقدم الحياة المدنية،
وسأضيف بعض التفاصيل المهمة بعد مادرسناه في الكتاب المدرسي واستلخصه في هذا البحث متمنية ان ينال البحث الإعجاب والتقدير  ,,,
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                                                                                                            تعريف الاستشعار عن بعد
استخدم مصطلح الاستشعار عن بعد لاول سنة 1960. هناك تعاريف عدّة لمصطلح الاستشعار عن بعد، جميعها تدور حول مفهوم أساسي، وهو جمع المعلومات والبيانات من مسافة (بعد). ومن هذه التعاريف تعريف جيمس كامبل (JamesCampbell) الذي يعرف علم الاستشعار عن بعد على أنه علم استخلاص المعلومات والبيانات عن سطح الأرض والمسطحات المائية باستخدام صورة ملتقطة من أعلى، بواسطة تسجيل الأشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح الأرض.  ان علم الاستشعار عن بعد يهتم بمعرفة ماهية الأجسام دون تماس فيزيائي أو كيميائي مباشر مع هذه الأجسام ومن أهم وأكثر تطبيقاته في الوقت الحالي هو الصور الفضائية التي يتم التقاطها عن طريق السواتل (الأقمار الاصطناعية) أو الصور الجوية "باستخدام الطائرات" يتم معالجة هذه الصور باستخدام برامج معالجة خاصة لأهداف متعددة منها :

•جيولوجية: الكشف عن النفط,المياه,المعادن,الفلزات,الفوالق، متابعة التشوهات الجيولوجية... 

•زراعية : وجود الأمراض عند النباتات, معرفة أنواع النباتات في منطقة معينة... 

•علم الجليديات: متابعة حركة الكتل الجليدية وذوبانها.
مكونات الاستشعار عن بعد
يتكون نظام الاستشعار عن بعد الذي يستخدم لاشعاعات الكهرومغناطيسية:

• المصدر : قد يكون مصدر الاشعاع الكهرومغناطيسي كضوء الشمس الحارة.

• التفاعل مع ظاهرات سطح الارض: يعتمد على كمية الاشعاعات المنعكسة او المنقولة.

• التفاعل مع الغلاف الجوي: حيث تتأثر الطاقة المارة في الغلاف الجوي.

• اجهزة الاستشعار : تسجيل الاشعاعات بعد تفاعلها مع سطح الارض والغلاف الجوي.
اهمية الاستشعار عن بعد

لقد لعب الاستشعار عن بعد دوراً ئيساً في حياتنا المعاصرة, ومع تقدم هذه التقنية وتنوع اساليبها,اصبحت تستخدم في مجالات جغرافية متنوعة منها : 
الزراعة , الغابات والمراعي , الخرائط , الجغرافيا, الجيولوجيا, الياة والارصاد الجوية. تظهر اهمية الاستشعار عن بعد بجميع انواعه: الصور الجوية ومناظر الاقمار الصناعية الرادار وغيرها,وتقدم معلومات غزيرة عن الارض. وهي تساعد على المراقبة المستمرة للارض ومواردها.
اهمية الاستشعار عن بعد فى الجغرافيا

• مراقبة التوزيع المكاني للظاهرات الارضية في اطار واسع.

• دراسة الظاهرات المتغيرة مثل الفيضانات وحركة المرور. 

• التسجيل الدائم للظاهرات بحيث يمكن دراستها في أي وقت فيما بعد.
• تسجيل بيانات لا تستطيع العين المجردة ان تراها فالأعين البشرية حساسة للاشعة المرئية.

• اجراء قياسات سريعة ودقيقة الى حد كبير للمسافات,المساحات, والارتفاعات.
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                                             صورة رادارية لوادي الموت 
استخدام الاستشعار عن بعد في دراسة البيئة الحضرية

تقوم بتزويد المدن بصنفين من المعلومات :
• معلومات الظاهرات الثابتة: حجم المدينة وعدد طرقها ,احجامها,و وظائف مناطقها (سكنية ــ تجارية ــ صناعية)

• معلومات الظاهرات المتغيرة : الظاهرات التي لا يمكن رؤيتها بسبب تغير بشكل سريع او انها غير مرئية مثل حركة المرور, الخصائص الاجتماعية, الاقتصادية ,واحصاءات السكان.
لمحة تاريخية عن الاستشعار عن بعد
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طائرة لوكهيد TR-1 للاستشعار عن بعد
الأشعة الكهرومغناطيسية

يمكن تعريف الأشعة الكهرومغناطيسية بأنها طاقة ذات موجات مختلفة الأطوال تسير بسرعة الضوء (3×1010 سم/ث).وتحدث الأشعة الكهرومغناطيسية على شكل موجات بأطوال مختلفة يتناقص ترددها بزيادة طول الموجه.وتصنف موجات الاشعاع الكهرومغناطيسي حسب أطوالها إلى نطاقات Bands ابتداء من الأشعة القصيرة جدا إلى الموجات الطويلة مثل موجات الراديو والتلفــزيون.والنطاق هو جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي قد يكون واسعا أو يكون ضيقا. يجب ملاحظة أن وحدة قياس أطوال موجات الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء غالبا تكون الميكرومتر MICROMETER وأحيانا النانومتر NANOMETER حيث أن 1مم = 1000 ميكرومتر / و  1 ميكرومتر = 1000 نانومتر.
الصور الجوية الرقمية
اعتمادا على زاوية ميل المحور الضوئي لآلة التصوير عن الخط العمودي يوجد نوعان من الصور الجوية الرقمية هما:

1) الصور الجوية العمودية (الرأسية): Vertical Air Photographs
وهي الصور التي تؤخذ عندما يكون المحور الضوئي لآلة التصوير رأسيا قدر الإمكان على سطح الأرض. ولايمكن أن تكون الصورة الجوية عمودية تماما.وإذا وجدت كذلك فإنها مجرد صدفة.لذلك فإن أي صورة يقل ميل محورها عن 3 درجات تعتبر عمودية. والصور الجوية العمودية هي التي يمكن استخدامها في أعمال إنتاج الخرائط.

2) الصور الجوية المائلة: Oblique Air Photographs
هي الصور التي تلتقط عندما يكون المحور الضوئي لآلة التصوير مائلا ،وتستخدم عادة في تفسير الصور لأنها تغطي مساحة أرضية أكبر من مثيلاتها العمودية (عند ثبات أبعاد الصورة وارتفاع الطيران والبعد البؤري لعدسة الكاميرا) ويمكن منها ملاحظة بعض التفاصيل التي قد لا تظهر على الصور الجوية العمودية كالعربات تحت الأشجار مثلا. ولا تستخدم هذه الصور التي يزيد ميلها عن 3 درجات في إنتاج الخرائط. وتقسم الصور الجوية المائلة إلى نوعين هما : أ‌) الصور الجوية ذات الميل الكبير. ب‌) الصور الجوية ذات الميل القليل.

أ‌) الصور الجوية ذات الميل الكبير: هي الصور التي تلتقط عندما يكون المحور الضوئي لآلة التصوير مائلا كثيرا عن الوضع العمودي بحيث تتضمن الصورة الجوية جزءا من الأفق.

ب‌) الصور الجوية ذات الميل القليل : هي الصور التي تلتقط عندما يكون المحور الضوئي لآلة التصوير مائلا عن العمودي أكثر من 3 درجات ولكن لايظهر الأفق على الصورة الجوية.

أهمية الصور الجوية الرقمية

1- معرفة سطح الأرض وما حدث عليها وتأثير التعرية عليها من قص الغابات وتقطيع الجبال. 
2- التعرف على الاستكشافات والمواقع الأثرية. 
3- معرفة الأراضي الزراعية والمراعي الكبيرة كالغابات وكذلك معرفة الأراضي الزراعية المراد توزيعها علي المواطن. 
4- الكوارث الطبيعية ودراستها وتلافيها مستقبلاً. 
5- زحف الرمال وكيف وضع المصدات. 
6- التعرف على اتجاه جريان الماء وأين يمكن أن يستقر. 
7- مسح منطقة ما لعمل الخرائط العسكرية.
8- أثناء الحرب، يتم تحديد انتشار العدو وتحركاته وتقدم عمل إنشاءاته الهندسية أو تجميع المعلومات الدقيقة عن هدف محدد قبل مهاجمته. 
9- سهولة نقل الحدث إلى موقع القرار.
10- متابعة المواكب الرسمية.
11- المطاردة البرية والبحرية.
12- القدرة على التصوير الليلي.
13- البحث في البر والبحر بواسطة المسح الحراري.
 15- يستخدم في الطائرات التي تطير بدون طيار.

أهمية المرئية الفضائية
1- إمكانية إنشاء نظم للمراقبة والمتابعة الدورية.
2- الكشف عن التغيرات البيئية البطيئة، والتدريجية،وكذلك الضخمة والمفاجئة. 4- تجاوز الحدود السياسية والعوائق الجغرافية، مما يتيح التعامل مع العالم بوصفه وحدة بيئية وجغرافية ممتدة.
5- عدم تأثر النظام بالتقلبات الجوية، نظراً لعدم اعتماده على محطات رصد مأهولة، والقدرة على اختراق الغلاف الجوي.
6- إمكانية تطبيق التقنية على المناطق المناخية غير المواتية، كالمنطقة القطبية والصحراء الكبرى.
عيوب الصورة الجوية الرقمية والمرئية الفضائية

· الصور الجوية الرقمية:
1. حالة الطقس الغير مناسبة والغيوم والرياح الشديدة وتكون الغبار يظهر في الصورة. 
2. الوقت المناسب هو الظهيرة وزوال الظل وتجنب وقت الشروق والغروب وبالتالي لا يمكن التصور في جميع الأوقات. 
3. تحرك الطائرة نحو اليمين والشمال أثناء الالتقاط. يؤدي إلى اهتزاز الصورة.
 4. عدم اختيار الارتفاع المناسب لالتقاط الصور وضياع الأهداف المرادة.

· الفضائية المرئية:
 1. قلة وضوح الظواهر الأرضية التي تلتقطها هذه الأقمار بسبب بعد مدارها.
 2. دوران الكرة الأرضية.
 3. وجود الرذاذ أو الغبار على عدسات المستشعر.
 4. التشوهات الإشعاعية التي تظهر على المرئيات.
 5. التشوهات الهندسية التي تظهر على المرئية الفضائية.

الآلات المستخدمة في التقاط الصور الجوية والمرئيات الفضائية.
الصورة الجوية: 
إن أداة الالتقاط للصورة الجوية عبارة عن كاميرا تصوير عادية تشمل على عدسة تقوم بجمع الضوء المنعكس نحوها لإسقاطه على الفيلم الحساس للضوء كما أن الصورة المنتجة بواسطته هي صورة فوتوغرافية تسمى بالصورة الجوية Aerial Photo
 المرئية الفضائية: 
تكون أداة الالتقاط للصورة الفضائية عبارة عن لاقط حساس للطاقة الكهرومغناطيسية وتكون الصورة المنتجة عبارة عن سجل رقمي للطاقة المسجلة ويطلق عليها صورة أو منظر image فضائي. ويمكن استخدام أجهزة أخرى في تقنية التصوير الجوي والمرئية الفضائية وهي:
 1. الأجهزة المادية للحاسوب.
 2. وسيلة اتصال لاسلكية.
 3. برامج خاصة تؤدي وظيفة البرمجيات في منظومة المعلومات الجغرافية ولكن باتصال دائم مع العارض المكاني.
الخاتمة 
وفي الختام يمكنني القول ان بيانات الستشعار عن بعد تفيدنا في تطوير نظم متكاملة للمعلومات الجغرافية (GIS) تضم معلومات متنوعة جيولوجية ,مائية ,نباتية,تضاريسية, واقتصادية ,, وهي معلومات ضرورية لكل خطط التنمية في مختلف المجالات ...
اتمنى ان ينال البحث الاعجاب والتقدير ...

المراجع

http://www.study4uae.com/vb/study4uae76/article45016/
http://www.alrahalat.com/vb/showthread.php?t=34931
http://www.shammel.net/vb/t45515.ht2
http://www.cadmagazine.net/archive/index.php/t-2762.html3
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Asteshar/sec0doc_cvt.htm
ويكبيديا الموسوعه الحره
ويكيميديا كومنز
الكتاب المدرسي (الجغرافيا للصف العاشر)[image: image4.jpg]
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