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شبكة الحاسوب أو الكمبيوتر network : هي نظام لربط جهازي حاسوب أو أكثر من أجل تبادل المعلومات والبيانات بينها. من الممكن أن تكون أجهزة الحاسوب قريبه جدا من بعضها وذلك مثل أن تكون في غرفة واحدة ويتم وصل الأجهزة بعدة وسائل منها اجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية. ومن الممكن ان تكون شبكة الحاسوب مكونة من مجموعة أجهزة في أماكن بعيدة مثل الشبكات بين المدن أو الدول وحتى القارات ويتم وصل مثل هذه الشبكات في كثير من الأوقات بالانترنت أو بأجهزة الستالايت. يعتبر علم دراسة شبكات الحاسوب من أحد فروع علم الاتصالات.

الشبكة في أبسط أشكالها تتكون من جهازين متصلين ببغضهما بواسطة سلك ، و يقومان بتبادل المعلومات والموارد المتاحة للشبكة مثل الآلة الطابعة او البرامج التطبيقية اى كان نوعها وكذلك تسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين تخيل الكم الهائل الذي سنحتاجه من الأقراص المرنة فى حالة عدم وجود شبكة وكيف سنتبادل المعلومات كذلك في حالة وجود طابعة واحده في موقع يحتوى على أكثر من نهاية كيف سيتم استخدام تلك الطابعة السمات الخاصة بالشبكة لعمل شبكة حاسب يجب توافر المتطلبات التالية :- 1- وسيط ناقل "عبارة عن أسلاك او وسائط لاسلكية د 2- ادبتر او مؤائم لتوصيل تلك الوسائط إلى الشبكة الان لنتعرف على دور الخادم والزبون الحواسيب التي تقدم البيانات أو الموارد في الشبكات الحالية يطلق عليها اسم Servers أو مزودات او خوادم

الحواسيب التي تستفيد من هذه البيانات أو الموارد ، اسم Clients أو زبائن* 

من الممكن ان يكون احد أجهزة الشبكة خادم وزبون في نفس الوقت 3- البرامج التشغيلية للشبكة للمزود والزبون وهى اما تكون برامج تشغيلية خاصة Network Operating System او برنامج تشغيلى يتضمن إدارة الشبكة كما فى برنامج ويندوز ان تى او ويندوز 2000

فى بديات الشبكة كانت لاتتجاوز الأجهزة المتصلة عدد أصابع اليد او تزيد قليلا تتصل بجهاز طابعة عرفت هذه الشبكة بالشبكة المحلية او اختصارا شبكة لن LAN
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شبكة الحاسوب

ماهي فوائد التشبيك؟
يمكنك مشاركة المعلومات والمصادر على الشبكة ، وهذا يقدم عدة فوائد :

-1 يستطيع مشاركة طرفيات غالية الثمن مثل الطابعات حيث تستطيع كل الكومبيوترات استخدام نفس الطابعة .

-2 تستطيع نقل الـ Data أو البيانات المختلفة بين المستخدمين بدون استخدام الأقراص المرنة FDD . إن نقل الملفات على الشبكة يخفض الوقت اللازم لنسخ الملفات على الأقراص ومن ثم نسخها إلى كومبيوتر آخر .

-3 يستطيع جعل برامج معينة مركزية مثل الملفات المالية والحسابات ، فمعظم المستخدمين قد يحتاجون لاستخدام نفس البرنامج أو الولوج إلى نفس المعطيات معاً ، وبالتالي فهم يستطيعون العمل بشكل متزامن وبدون ضياع الوقت .

-4 تستطيع إجراء عملية النسخ الاحتياطي بشكل اوتوماتيكي وكامل وبذلك توفر الوقت وتضمن بأن كل عملك آمن .

أما في شبكات WAN فإن المصادر والمعلومات يمكن مشاركتها على مساحات جغرافية أوسع هذا يقدم عدد من الميزات :

- تستطيع أن ترسل وتستقبل E-mails من والى كل أنحاء العالم ، ونقل وتبليغ الرسائل إلى أناس عدة في نفس الوقت وفي مساحات واسعة ومختلفة وبسرعة وبكلفة زهيدة

- تستطيع نقل الملفات من والى الشركاء في مواقع مختلفة ، أو الدخول إلى شبكة الشركة من المنزل او من اي مكان في العالم .

- يمكنك الدخول إلى مصادر ضخمة على الانترنت والـ( World Wide Web( www
متطلبات شبكة الحاسوب

لتتمكن من تكوين شبكة حاسوب يجب عليك أن توفر العديد من الأدوات والأجهزة لوصل الحواسيب. من هذه الاجهزة:

1. حاسوبان على الأقل. 

2. كرت مواجهة الشبكة شبكة Ethernet. 

3. وسط انتقال سلكي أو لاسلكي 

4. Hub أو switch 

5. هناك بعض الأدوات الأخرى تختلف حسب اختلاف نوعية الشبكة لكن المتطلبات الأساسية مذكورة في الأعلى 

تقسيم الشبكات : 
تقسم الشبكات إلى عدة أقسام حسب مدى الشبكة إلى:

[تحرير] شبكة محلية

المقال الرئيسي: شبكة محلية
Local Area Network LAN
يغطي هذا النوع من الشبكات عادة المناطق الجغرافية الصغيرة مثل الجامعات أو أحد فروع الشركات الكبيرة أو شبكة الحاسوب في منزل ما

عدد أجهزة الحاسوب في هذا النوع يتراوح على الأقل من جهازين إلى 500 ولربط هذه الأجهزة نحتاج إلى جهاز يسمى hub أو switch أي المركز أو الناقل ليعمل على ربط الاجهزة معا ويمكنها من الإتصال ببعضها.


يستخدم لربط الأجهزة عادة في مثل هذا النوع من الشبكات أسلاك وهي من نوع خاص لنقل البيانات أو الأجهزة الاسلكية.

يتمكن المتصل في الشبكة من رؤية المعلومات والملفات الموجودة على أجهزة الآخرين إن سمح له بذلك.

يستخدم هذا النوع عادة في المؤسسات الصغيرة والجامعات من أجل تسهيل العمل ونقل المعلومات المشتركة بين الأقسام بشكل سريع.

شبكة عريضة

المقال الرئيسي: شبكة عريضة
Wide Area Network WAN
هذا النوع من الشبكات يغطي الشبكات في المناطق الجغرافية الواسعة والكبيرة. وأفضل مثال على هذا الصنف الانترنت لانها تغطي العالم كله من مشرقه إلى مغربه.

يشترط في الشبكة الواسعة توفر شبكتان محليتان على الأقل ويتم ربطهما عادة بجهاز يسمى راوتر router "المُوجِه": يعمل الراوتر على توجيه البيانات بين الشبكات وذلك حسب عنوان الحاسوب الآي بيIP address. ولا يشترط أن تكون المسافة الجغرافية بينهما قريبة فمن الممكن ان تكون بين المدن أو الدول أو القارات.

يتم استخدام الكثير من البروتوكولات في نقل المعلومات خاصة في السبكة الواسعة وذلك لاسباب أمنية وأسباب تقنية.

هذا النوع من الشبكات يتميز بتغطيته المساحات الشاسعة وسرعة نقل المعلومات وأمن نقل المعلومات.

شبكة شخصية

Personal Area Network - PAN
 شبكة تخزينية

Storage Area Network - SAN
شبكات العواصم الكبرى

Metropolitan Area Network - MAN
تاريخ الشبكات:
وشبكة الإنترنت تطوّرت نتيجة أبحاث بدأت في أوائل الستينيات حين عزمت وزارة الدفاع الأمريكية دخول مشروع ربط الحاسبات الرئيسية حينئذٍ والتابعة لوزارة الدفاع بالاتصال بعضها مع بعض؛ وذلك لتشكيل شبكة ذات عدة مراكز.

كان الهدف الرئيسي من المشروع هو حماية شبكة الاتصالات العسكرية في الولايات المتحدة، بحيث إنه عندما يتعرّض مركز من المراكز لضربة عسكرية فإن المراكز

الأخرى تكون قادرة على إتمام عمليات الاتصال بطرق أخرى وغير مكترثة بما حدث لمركز أو مراكز مدمرة أي أنها شبكة تصلح نفسها بنفسها، والشبكة التي صممت عرفت باسم ARPANET)ِِِAِdvanced Research Project Agency Net).

في فترة الثمانينيات.. أخذت مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) الأمريكية National Science Foundation برنامجًا موسعًا ل ربط الحاسبات المركزية العملاقة معARPANET، وبدأت الجامعات ومراكز الأبحاث الأخرى في العالم الانضمام لهذه الشبكة ومن ثم تحولت للانترنت الذي نعرفه حاليا... 
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