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مشروع مادة الفيزياء 
الفصل الدراسي الثاني 2010/2009م
عمل الطلاب:
1-...................
2-..................
3-.................
4- ................
 مدير المدرسة :
.....................
مشروع الأشعة السينية لطلاب الثاني عشر الأدبي1 
المقدمة:
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين ،وبعد، فقد جاء مشروعنا بعنوان الاشعة السينية ، حيث قمت انا ورفاقي باختيار هذا الموضوع من عدة مواضيع في منهجنا الدراسي . ولهذا قمنا بالبحث عن معلومات تفيدنا في هذا الموضوع ،فاحتوى المشروع على بداية اكتشاف الاشعة السينية  وتعريفها وبعض خواصها وأنواعها وتطرقت ايضاً الى ابراز بعض انماط الاجهزة المستخدمة للاشعة السينية.
ونشكر معلمنا الأستاذ .جمال .الذي ساعدنا بأن يمنحنا قائمة بمواضيع للمشاريع ونعتذر عن كل تقصير في المشروع.
الغرض من المشروع:

       التحقق من أدوات السلامة في غرفة الأشعة السينية
أهداف المشروع :

1- تنمية مهارات الطالب في قياس الطول والعرض.
2- معاينة صندوق الخشبي لمختص لتصوير.
3- معرفة حالة الطالب من خلال الأشعة السنية.
اللوازم :

1- الطابعة .

2- الآلة التصوير. 
3- الحاسوب.
4- قلم رصاص.
5- أجهزة قياس (الكيلومتر,المتر الشريطي).
6- قياس طول غرفة الأشعة وعرضها.
آلية العمل في المشروع  :

قام الطالب محمد سعيد بتصوير الآلات.
قام الطالب حسن الشرقي بتنسيق المشروع .
قام الطالب علي حسن يملوه بطباعة المشروع.
قام الطالب عبدالله سليمان بقياس طول وعرض الغرفة.
قياسات الأشعة السينية:

العرض: 371cm
الطول : 484cm
النتائج:

عاينا غرفة الاشعة السينية في الوحدة الصحية ووجدنا التالي : - 

1- الجهد الذي يعمل عليه جهاز الاشعة السينية 63kv
والخط الكهربائي له منفصل يأتي من الارض.

2- باب الغرفة مبطن بالرصاص بسماكة 6cm
وكذاك الحائط مبطن بالرصاص بسماكة 6cm.

3- الصندوق الخشبي الخاص بمختص الأشعة السينية مبطن

الرصاص بسماكة 4cm ويوجد به فتحة من الزجاج لاتخترقها

الاشعة السينية.

4-ومن معاينة طول وعرض غرفة الاشعة السينية

وجدنا طولها  6 متر وعرضها 3.65 متر .

5-بسؤالنا عن الحقن الخاصة التي تعطي للمريض
لتصوير الأنسجة وجدناها من تراكيب كيميائية مختلفة مثل:

1-organic iodn compound

2- Barum salphate

3- Radioopaqne contrast

التوصيات:
1-أدوات السلامة محققة في غرفة الأشعة السينية

2- أدوات السلامة غير محققة في غرفة الأشعة السينية

الخاتمة:

للأشعة السينية فوائد كثيرة وأضرار عديدة إن لم يستخدم بطريقه الصحيحة . تناولنا في البحث اكتشاف الأشعة السينية وماهي هذه الأشعة و خصائصها وأنــواعها وبعض أنماط الأجهزة التي تستخدم للأشعة السينية، و سميت الأشعة السينية بأشعة X: لأن الإلكترونات التي تترك مدارها تترك المدار الداخلي X ليشغل من قبل إلكترون آخر من مدار خارجي، عملية الانتقال هذه تولد فوتونات الأشعة السينية.

واخيراً أرجو أننا وفقنا في هذا المشروع بحيث ينتفع به من يقرأه.

        والحمد لله رب العالمين
الصور:

عنصر CD
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جهاز الطبقي المحوري ct-scanner للحصول على صور مقطعية في جسم المريض :
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جهاز الأشعة السينية التقليدي:
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· جهاز الــ c-arm الذي يستطيع الدوران حول المريض للحصول على الزاوية المطلوبة من الصورة :
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جهاز الـ x-ray النقال mobile x-ray الذي يمكن نقله الى مكان المريض في حال وجود صعوبات في نقل المريض إلى غرفة جهاز الأشعة السينية :
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جهاز الــ Mammogram:
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