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عمل الطالب / 

الصف /

مقدم للأستاذ /

المقدمة

مع التقدم والتطور وتقدم تفكير الانسان بدأ الانسان بأكتشاف اشياء جديده واجهزه جديده وتوصل تفكير الانسان الى انشاء الشبكات التي تربط الاشخاص سويا عن طريق الحواسيب حيث يوجد نوعان من الشبكات : ( المحليه والعالميه ) .. حيث شملت كلا منهما انواعا مختلفه لتوصيل الشبكات وتعدد الطرق .

وسأخص بهذا البحث بالتحدث عن الشبكه المحليه وما هي خواصها وانواعها التي تعارف عليها الناس  ...

واتمنى ان اوصل لكم المعلومات بشكل واضح ومفهوم ...
انواع الشبكات
تتنوع شبكات الحاسبات من جوانب مختلفة سواء من ناحية أسلوب ربط المكونات مع بعضها البعض أو التغطية الجغرافية أو الوسائط المستعملة أو تطبيقاتها و استخدامها
.1 أساليب التوصيل
أساليب الربط تعبر عن كيفية ربط الحاسبات بعضها بعض على أساس نموذج الخادم/المستفيد.
أ. شبكات اتصال أحادية النقاط Point-to-Point Communications <
يتم فيها اتصال مستفيد (حاسب شخصي أو طرفية) بالخادم البعيد (حاسب رئيسي) عن طريق وصلة مخصصة لها يمكن ان تكون هذه الوصلة دائمة (و تكون خط مباشر مستأجر من شركة اتصالات من المستفيد إلى الخادم) أو مؤقتة ( وتكون عن طريق شبكة الهاتف).
يتميز هذا النوع بإمكانية وجود اتصال مباشر بين المستفيد و الخادم في جميع الأوقات إلا أن بعض الخطوط يمكن أن لا تستغل كليا و يعتبر هذا هدر للموارد. .

ب- شبكات اتصال متعددة النقاط Multi-Point Communications <O
عند وجود إمكانية تجميع جغرافي لعدة حاسبات مستفيدة حيث أنها تشارك في نفس الوسيط الذي يربطها بالحاسب الرئيس أو الخادم فيسمى هذا الأسلوب بالمتعدد النقاط و يكون اكثر اقتصاد إلى الموارد لكنه يتطلب و جود محكم مع مبرمج لتشغيل وتيسير لكل جهاز إرسال و استقبال بياناته
2 . أنواع الشبكات من حيث التغطية الجغرافية
يمكن تقسيم شبكات الحاسبات من حيث التغطية الجغرافية إلى ثلاثة أنواع : الشبكات المحلية, الشبكات الإقليمية و الشبكات الواسعة.
ا-
شبكات الحاسبات المحلية LAN (Local Area Network)
الشبكات المحلية تتميز بكونها محدودة جدا في المسافات (لا تتجاوز بعض الكيلومترات) بين الحاسبات التي تربطها او كونها كذلك مملوكة من مؤسسة ما. إلا انه يمكن ربط عدة شبكات محلية في أماكن وذات استعمالات مختلفة ببعضها البعض بواسطة أجهزة ملحقة )مثل العبارات أو مسارات الربط).
تتميز شبكة الحاسبات المحلية بسرعتها الفائقة لنقل البيانات التي تتراوح بين 10 إلى 100 أو 1000 ميجا بت في الثانية للشبكات العالية السرعة (10 to 100 or 1000 Mbps) حسب الوسيط و التقنيات المستعملة (كوابل محورية, أسلاك مبرومة أو ألياف ضوئية). الشكل رقم 5 يبين ثلاثة بنيات مختلفة (بنية المسار المشترك ) Bus Topology , البنية النجمية : Star Topology والبنية الحلقية : Ring (Topology 
2- شبكات الحاسبات الواسعة WAN (Wide Area Network)<
تشمل الشبكات الواسعة كل أنواع الشبكات المستخدمة في نقل البيانات و المعلومات من أماكن بعيدة و في مساحة جغرافية واسعة (من عدة كيلومترات إلى آلاف الكيلومترات). و تستخدم فيها كل أساليب الاتصال السابق ذكرها. و تحتوي الشبكة الواسعة على عدد كبير جدا من الطرفيات و الحاسبات .
سرعة الشبكات الواسعة ضعيفة مقارنة بالشبكات المحلية حيث أنها غالبا ما تعتمد على شبكة الهاتف و مجموعة كبيرة من أجهزة ملحقة من أهمها المودم (Modem) ذو السرعة المنخفضة التي تقاس بالكيلو بت في الثانية (x Kbps) بينما تقاس سرعة الشبكات المحلية بالمجا بت في الثانية .(x Mbps) . يوجد مثلا مؤسسات كبيرة كشركات الطيران تستعمل الشبكات الواسعة حيث أن مكاتبها موزعة في كل أنحاء العالم.
ج-
شبكات الحاسبات الإقليمية MAN (Metropolitan Area Network)
تستخدم الشبكات الإقليمية في مساحات جغرافية متوسطة نسبيا تصل إلى عدة كيلومترات و تستعمل في ربط حاسبات موجودة في نفس المدينة أو مجموعة قريبة من المدن. 
الشبكة المحلية ...

ما هي الشبكة المحلية
الشبكة المحلية هي شبكة كمبيوتر  تنقل المعلومات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محدودة (مثلا: بناية واحدة أو عدة بنايات) وتربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل مع بعضها، وذلك بما يُتيح لهذه المحطات تشارُك موارد الشبكة من عتاد وبرمجيات ضافةً إلى تمكين مستخدِمي الشبكة من تبادُل الملفات والاتصال فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني والجلسات الحوارية ...


1. تأسيس الشبكة المحلية:
في بداية الثمانينات، كانت معظم الأعمال والشركات تستخدم الشبكات الحاسوبية كوسيلة اتصال فيما بينها، ومن ثم بدأت تلك الشركات
بالازدياد والتضخم من حيث عدد الأجهزة وعدد المستخدمين والموظفين، الأمر الذي أدى لتزايد الازدحام على الشبكة وتباطؤ العمل
بشكل كبير؛ وهذا ما أدى بالشركات لبدء البحث عن السبب الدافع لهذا الازدحام، فكانت لهذه الأبحاث النتائج التالية:
80% من المعلومات المتبادلة بين موظفين أو أجهزة شركة ما ناتج عن موظفي هذه الشركة.
20% من المعلومات متبادلة مع أجهزة خارج نطاق الشركة .
ومن هنا كانت الحاجة الأساسية لنشوء فكرة الشبكة المحلية LAN Local Area Networking؛ إذ كان الهدف الأساسي من الشبكة المحلية هو وجود اتصال بين حواسيب شركة واحدة، وذلك لتأمين عملية تبادل المعلومات بين عدة مصادر وأجهزة تعمل ضمن هذه الشركة.
كانت الفكرة الأساسية للشبكة المحلية مبنية على أساس وجود وسط ناقل للمعلومات بين عدة أجهزة تتصل بهذا الوسط،
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وبقيت على هذا الشكل حتى عام 1987 عندما أصبحت الأسلاك وأوساط النقل مصنوعة من الأكبال المحورية Coaxial Cable ومن ثم إلى الأزواج المجدولة Twisted pair.
وتقسم الشبكة إلى قسمين حسب مبدأ عملها، وبذلك فهي إما أن تعمل بطريقة ند لند peer to peer حيث تكون جميع عناصر الشبكة تملك نفس الحقوق في الإرسال والاستقبال، أو أن تكون مبنية على وجود مخدم server – based والذي يقتضي وجود حاسب يعمل كمخدّم ضمن هذه الشبكة.
النتائج المفيدة التي حققتها الشبكه المحليه

• إمكانية تشارك أجهزة شركة ما فيما بينها فقط، الأمر الذي يتيح الكثير من التسهيلات ( مشاركة الطابعة أو الماسح الضوئي ).

• سرعة تبادل المعلومات في نطاق الشركة الواحدة، ووثوقية الاتصال.
ما هي طُرُق الولوج إلى الشبكة الشبكه المحلية؟
كي تتمكَّن الأجهزة الموجودة في الشبكة المحلية من تبادُل المعلومات فيما بينها لا بد لها من مجموعة من قواعد الاتصال المعيارية المتفَّق عليها مُسبَقاً، وتدعى هذه القواعد بروتوكولاً فمن أجل إرسال رسالة من جهاز إلى آخر عبر الشبكة، تُجزَّأ الرسالة في الطرف المرسِِل إلى وحدات بيانات تُدعى الحُزَم وتُرسَل هذه الحُزَم عبر خطوط الاتصال لِيُعاد تجميعُها في الطرف المستقبِل. وهناك عدة بروتوكولات تُستَخدَم لِحلِّ مشكلة تشارُك وسط النقل في الشبكات المحلية. وتعتمد هذه البروتوكولات إحدى الطريقتين التاليتين للوصول الى الشبكه :

1. التنافُس : تطرأ الحاجة إلى التنافُس عند محاولة أكثر من جهاز كمبيوتر استخدام وسط النقل في الوقت نفسه مما يؤدي إلى حدوث تصادم أما آليات تخفيف ذلك التصادم فهي عديدة ومنها:
· تحسُّس وسط النقل : آلية تعتمد على تأكد أجهزة الكمبيوتر من خُلوّ وسط النقل قبل استخدامه.
· تحرّي وسط النقل : في هذه الآلية، تبقى أجهزة الكمبيوتر تراقب وسط النقل حتى أثناء استخدامها له.
2. تمرير الشارة : في هذه الطريقة، ينتظر جهاز الكمبيوتر الذي يريد استخدام الشبكة مرور شارة (token)
تدور في الشبكة، وتخبره عند وصولها إليه متى يُسمَح له باستخدام الشبكة ويُدعى البروتوكول الذي يستخدم هذه الطريقة بروتوكول توكن رينغ 

مكونات الشبكة المحلية :

شبكات المنطقة المحلية تتكون من أربعة مكونات أساسية:
- أجهزة الخدمة : وهي أجهزة كمبيوتر تقوم بتنظيم إدارة الشبكة ومركزية
المعلومات وأمنها. ويقوم بالعمل على هذه الأجهزة أشخاص لهم الصلاحية بذلك.
- جهزة محطات العمل: وهي أجهزة يقوم مستخدمو الكمبيوتر في الشبكة بأداء عملهم عليها.
    - نظام تشغيل الشبكة: وهو نظام تشغيل صمم خصيصا لذلك، حيث يقوم بإرسال واستقبال المعلومات خلال الشبكة.
   - أدوات وبرامج الربط: وهي وسائل مكونة من معدات مع برامجها، صممت لتقوم بتسهيل تنقل المعلومات.
كما أن هناك مكونات غير أساسية تربط مع الشبكة وتختلف حسب الحاجة إليها مثل الطابعات والناسخات والفاكس والماسحات الضوئية ....الخ.
وتتميز الشبكة المحلية LAN بالتالي:
سرعة نقل المعلومات.
محدودة التوسع الجغرافي.
التقنية بشكل عام أقل تكلفة من غيرها من التقنيات مثل WAN(Wide Area Network)

اهداف الشبكه ..

لأهداف التي نجنيها من شبكات الحاسب هي الاستفادة من الخدمات و التخفيف من سعر الأجهزة.
الشبكات تمكن الحواسيب من مشاركة بعضها البعض بمصادرها و معداتها بتقديمها الخدمة لها عبر الشبكة.
وبعض المصادر الابتدائية بالشبكة تكون كالتالي:
مشاركة الملفات.
-المشاركة بأجهزة الطباعة .
دعم وتفعيل الإدارة والأمن على الشبكة .
-دعم برمجيات شبكية مفيدة مثل بريد إلكتروني على الشبكة و قواعد بيانات مشتركة.
أنواع الشبكات المحليه :
التوزع الحلقي . ring topology

مثال برتوكول taken ring

· يتصل مع الحلقه عبر خطين , خط للأستقبال وخط للأرسال .

· لدينا طرد خاص بالسماحيه taken .

· يدور taken على الحلقه .
· لا يستطيع الحاسب الارسال حتى يصل طرد السماحيه اليه .
· عندما يصل طرد السماحيه الى حاسب فأنه يرسل اذا كان لديه ما يرسله والا فإنه يمرر هذا الطرد الى الحاسب الذي يليه .
لابد للحاسب بأن يحرر السماحيه لكي تتمكن الحواسيب الاخرى من الارسال .

ولكن متى يتم ذلك  ؟؟؟
· عند عودة الاطار المرسل .

· بمجرد الانتهاء من الاطار المرسل .
مميزات الشبكة الحلقية
· قلة التكاليف لوجود خط رئيسي واحد علي شكل حلقة 

· غير محدودة بمساحة جغرافية كون كل جهاز يعيد من تقوية الإشارة عند مرورها به .
· سرعة نقل معلومات كبيره جدا ولا يحددها سوي نوع وسائط النقل وأجهزة البث والاستقبال .
· سهولة إدارتها مع الملاحظة أنه لابد من توفير برمجيات إضافية عن البرمجيات المستخدمة في الشبكةالخطية .
عيوب الشبكة الحلقية
· تتعطل الشبكة في حالة تعطل أي جهاز .
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 عدم إمكانية الاستفادة من استخدام خطوط الهواتف المتوفرة والمتصلة بالقسم داخل المؤسسة الواحدة
التوزع الخطي . bus topology
تصميم الشبكة من النوع BUS يعتبر الأبسط و ربما الأكثر شيوعا في الشبكات المحلية ، 
يقوم تصميم الشبكة هذا بتوصيل الحاسوبات في صف على طول سلك واحد يسمى Segment و يشار إلى هذا النوع ايضا باسم Linear Bus

في تصميم الشبكة من النوع Bus 
إذا قام جهازي حاسوب بإرسال بيانات في نفس الوقت فسيحدث ما يطلق عليه تصادم أوCollision 
لهذا يجب على كل حاسوب انتظار دوره في إرسال البيانات على الشبكة، و بالتالي كلما زاد عدد
الأجهزة على الشبكة ، كلما طال الوقت الذي عليها انتظاره ليصل الدور لكل منها ليرسل بياناته ، وبالتالي زاد بطأ الشبكة .
مميزات التوزيع الحلقي ..
· لكل بطاقة شبكه يوجد قطعه معدنيه T يوصل بها الحاسب الى المسري الرئيسي .

· في كل نهاية للمسري توجد مقاومه  RESESTANT  لتخميد الاشارة الكهربائية .
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التوزع الشجري tree topology  او التوزيع النجمي ..

نوع من انواع الشبكات التي تستخدم التوزيع النجمي او الشبكي ..
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مميزات الشبكة النجمية :
· لا يؤثر تعطل أي جهاز في الشبكة على عملها باستثناء تعطل الخادم .
·  سهولة تراسل المعلومات وتحديثها كونها موجودة في جهاز واحد .
· إمكانية استخدام خطوط الهاتف المتصلة بالقسم في حالة توفر المواصفات المطلوبة .
عيوب الشبكة النجمية :
· ارتفاع التكاليف نظرا لتوصيل كل محطة بشكل منفصل مع نقطه تجميع Hub .
· تعطيل الخادم يؤدي إلى تعطيل جميع الشبكة .
الخاتمه

ولا يزال عالم الحاسوب والشبكات مليئا بالامور الغامضه والمتنوعه وما ذكرته من اانواع الشبكات من حيث طرق توصيلها ومميزات كل منها الا هي معومات سطحيه عن هذه الشبكه وانواعها ..

فأتمنى ان اكون قد جمعت واوصلت ما يراد ايصاله من معلومات ..

والله ولي التوفيق 

المراجع والمصادر

http://www.itep.ae/arabic/educationalcenter/Articles/lan_01.asp#1
http://montada.sptechs.com/msgid4498
http://www.shabablek.com/vb/t1069.html
www.programs-pc.com/showthread.php?p=68806‎
