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دولة الإمارات العربية المتحدة                                                                                                                [image: image2.jpg]



وزارة  التربية والتعليم
المدرسة \
    لصف  \
مشروع لمادة  الفيزياء عن :
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كيفية  صناعة  جرس إنذار المطر 
                             اسم الطالبات : ................................
                                                    الصف:.................
                                                                 للمعلمة الفاضلة: .................
** سبب اختيار المشروع والأهداف منه:
اخترت هذا المشروع لأنه مشوق وأردنا أن نتعلم كيفيه صنع جرس إنذار المطر لتنبيهنا عندما يهطل المطر و لا شك أن فائدة هذا الجهاز كبيره جدا بالنسبة لربة المنزل لكي تسرع بجمع الملابس التي تجف فالخارج. أو صاحب السيارة لكي يقي سيارته من طين المطر... إلى جانب الكثير والكثير حسب احتياجات كل شخص... .
** النتائج المتوقعة:
في البداية توقعنا أن المشروع سيفشل لأننا لم نجد الجرس العادي ولكن لحسن الحض وجدنا جرس لكن من نوع آخر ولكن عندما بدأنا بتنفيذه وجدنا انه سهل و سينجح بإذن الله تعالى.
** فكره الجهاز و طريقة صنعه:
الجهاز كما بالشكل وهو عبارة عن مشبك غسيل من الخشب يلف على أطرافه التي تقبض على الأشياء قطعه من السلك الغير معزول وهو يعمل كمفتاح للجرس ولكنه سوف يكون من النوع المتصل في الحالة العادية (عند عدم الضغط على أطرافه الخلفية) ولكن لو وضعنا شيء بين الطرفين يحدث انفصال بينهما فما رأيك لو وضعنا بينهما شيء يذوب في الماء؟ ! وليكن قرص فوار والآن وفى الوضع العادي المشبك يقبض على قرص الفوار والدائرة لا توصل التيار إلى الجرس .ولكن عند سقوط المطر سوف يحدث فوران في القرص ويذوب فيتصل طرفي المشبك وبالتالي يرن الجرس ويمكن وضع كوب فارغ لتجميع ماء المطر لسرعه فوران القرص.
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**الأدوات المستخدمة فالمشروع: 
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1- لوح من خشب لتثبيت الجهاز عليه.                                          
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3- مسامير ومطرقة لتثبيت الأجزاء.                                     
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4- جرس كهربائي.
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5- سلك كهربائي للتوصيل بين أجزاء الجهاز.
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6- بطاريات مرفقة بالجرس من الداخل.
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7- شريط لاصق (تيب) لتغطية الأسلاك المكشوفة.
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8- مفتاح كهربائي.
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9- أقراص فوارة.
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10- مشبك غسيل (خشبي).
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11- كأس ماء
[image: image15.jpg]


**خطوات العمل :
1- توصيل الأسلاك المكشوفة بالجرس الكهربائي المحتوي على البطاريات من الخلف وتغطية الأسلاك المكشوفة بالشريط اللاصق (التيب) وجعل أطراف الأسلاك مكشوف لتوصيلة بالجهاز الآخر .           
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2- توصيل الأسلاك بالمفتاح الكهربائي وجعل أطراف الأسلاك مكشوف لتوصيلة بالجهاز الذي يليه.
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3- تثبيت الجرس والمفتاح الكهربائي بالشريط اللاصق (التيب) على لوح الخشب المبين فالصورة. 
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4- توصيل أطراف الأسلاك المكشوفة بمشبك الغسيل . 
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5- تثبيت المشبك بالمسامير على لوح الخشب و وضع القرص الفوار في وسطه .
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*عندها يجهز المشروع  ويصبح قابل للاستعمال*
**عند التجربة:
 نفتح الدائرة الكهربائية أولا ثم نسكب الماء على القرص الفوار فيذوب القرص وتتلامس الأسلاك المكشوفة فيرن الجرس الكهربائي.
** النتائج:
*نجاح المشروع وسهوله القيام به لتوفر المواد وسهوله فكرته وتقسيم العمل الجماعي بيننا وإصرارنا على تنفيذه وتعزيز العمل الجماعي.
** نصائح وتوصيات: عدم لمس الأسلاك المكشوفة بعد تبللها بالماء للحفاظ على السلامة. 
(فكرة المشروع مقتبسه من الموقع: http://www.ebnmasr.net/forum/t21560.html)
-:(أرجوا أن ينال المشروع إعجابكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته):- (
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