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معرفة العوامل المسببة لصدأ الحديد..



1- تنمية مهارات البحث العلمي .
2- اكتساب مهارات يدوية عن طريق العمل ..
3- معرفة العوامل المسببة لتآكل الحديد ...





1- الماء فقط يعمل على حدوث الصدأ .
2- الهواء فقط يسبب الصدأ ..
3- الماء و الهواء يعملان على حدوث الصدأ ...
4- الأملاح تسبب الصدأ أسرع ....




*المواد و الأدوات
أنابيب اختبار (5) ..
مسامير حديد ..
كلوريد الكالسيوم ..
ماء مغلي
أوكسجين (ماء مقطر) ..
سدادات ..
حامل أنابيب..



1- ترقم الأنابيب من 1 إلى 5 ..
2- نضع في أنبوبة اختبار الأولى مسامير حديد و ماء و هواء ..
3- الأنبوبة رقم 2 نضع فيها كلوريد الكالسيوم حتى يمتص بخار الماء فيكون في الأنبوبة هواء جاف فقط ..
4- نضع في الأنبوبة رقم 3 ماء مغلي لإذابة الهواء المذاب و مسامير حديد و طبقة زيت فوق الماء ..
5- نضع في الأنبوبة 5 ماء بحر و مسامير حديد ..
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1- العوامل المسببة للصدأهي الماء و الهواء معا
2- يزداد الصدأ بوجود أملاح
3- يزداد الصدأ بوجود أحماض
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