السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نشاط صفحة 128 
-طاقة الرياح .
- طاقة حركية .
- طاقة كهربائية .

نشاط صفحة 129 
- طاقة كامنة .
- طاقة حركية .
- تكون الطاقة التي يمتلكها الماء أكبر ما يمكن عندما يكون ارتفاعها عن سطح الأرض كبير .

نشاط صفحة 130
- طاقة حركية 
- وظيفة التوربين المائي في المحطة هو ادارة الملف داخل المولد الكهربائي .
- شكل الطاقة الناتجة من المحطة نتيجة لدوران التوربين هي طاقة كهربائية .

نشاط صفحة 131
- عند تحريك المغناطيس نحو الملف ينحرف مؤشر الأميتر .
- عند تحريك المغناطيس بسرعة أكبر نحوة الملف يزداد انحلراف مؤشر ألأميتر .
- عند تثبيت المغناطيس وتحريك الملف نحو المغناطيس .. ينحرف مؤشر الأميتر في الاتجاه المعاكس .
- طاقة حركية .
- الطاقة الواصلة إلى جهاز الميتر هي طاقة كهربائية .

نشاط صفحة 133 
- الطاقة الناتجة من حرق البترول هي طاقة حرارية .
- لا 
- نعم 
- بجعل طاقة بخار الماء تدير توربين المولد الكهربائي والذي بدوره يحرك الملف في المولد الكهربائي . 
- المحطات الحرارية تستخدم طاقة البخار في تحريك التوربين .
والمحطات المائية تستخدم طاقة المياه الجارية في ادارة التوربين .

نشاط صفحة 134 
- وظيفة الأسلاك الخارجة من محطة التوليد هي نقل الطاقة الكهربائية .
- لا 
- تسمى الأجهزة الموجودة بين المولد وموقع الاستهلاك .. محطات فرعية ( رافعة للجهد وخافضة للجهد ) 


نشاط صفحة 137
- لتجميع المياه لارتفاعات مناسبة .. ثم استخدامها لتحريك توربينات المولدات الكهربائية والحصول على الكهرباء .
البرق والتيار الكهربائي 
نشاط صفحة 143
- ينجذب البالون إلى قطعة الصوف .
-يحدث تنافر بين البالونين ( أي يبتعدان عن بعضهما ) 
- يبتعد البالون عن قطعة البلاستك .. 

نشاط صفحة 144
1- يسبب الاحتكاك زيادة في عدد الإلكترونات في القضيب ( لأن شحنته المعطاة سالبة ) 
2- نعم نتج عن الحك شحن فرو القطة بشحنة موجبة . لأن فرو القطة نتيجة الاحتكاك فقد بعض الإلكترونات السالبة والتي أكتسبها القضيب .

جرب بنفسك :
نلاحظ أن خيط الماء ينجذب نحو المشط المدلوك .
السبب : خيط الماء انشحن بالتأثير وأصبحت شحنته القريبة من القضيب موجبة (والقضيب شحنته سالبة) فيحدث بينهما قوة تجاذب .


نشاط صفحة 152
1- المعلوم : مقاومة المصباح= 3 أوم 
فرق جهد البطارية = 12 فولت .
والمجهول هو شدة التيار (i)

وبتطبيق قانون أوم نحصل على مقدار التيار .

2- المعلوم : فرق الجهد = 220 فولت .
مقاومة سلك التسخين = 50 أوم 
المجهول هو : شدة التيار .

وبتطبيق قانون أوم نحصل على مقدار شدة التيار .

3- المجهول هم : مقاومة المكواة .
المعلوم : شدة التيار = 5.5a 
فرق الجهد = 220 فولت 

بتطبيق قانون أوم نحصل على مقدار المقاومة .
نشاط صفحة 160 

l
n
e 
منصهر 


نشاط صفحة 162
الخطأ هو اتصال المنصهر بالطرف المتعادل . والصح أن يتصل المنصهر بالطرف الحي .


نشاط صفحة165
الطاقة الكهربائية المستهلكة في غلاية الماء = قدرة الغلاية مقدرة بالكيلو واط ضرب الزمن مقدراً بالساعة .
= 2.300 كيلو واط × 0.5 ساعة = ................... 

الطاقة الكهربائية المستهلكة في محمصة الخبز = قدرة محمصة الخبز مقدرة بالكيلو واط ضرب الزمن مقدراً بالساعة .
= 2.300 كيلو واط × 0.5 ساعة = ............................

الطاقة الكهربائية المستهلكة في المثقب = 0.460 كيلو واط × 0.5 ساعة = ........................ 

الطاقة الكهربائية المستهلكة في التلفاز الملون = 0.115 كيلو واط × 0.5 ساعة = ................

الطاقة الكهربائية المستهلكة في المسجل = 0.092 كيلو واط × 0.5 ساعة = .............. 

الطاقة الكهربائية المستهلكة في السماعة = 0.001 كيلو واط × 0.5 ساعة =.................. 

نشاط 2 صفحة 165 
انظر إلى مجفف الشعر وأقرأ كم واط مسجل عليه وكم من الزمن تستخدمه .. وطبق المعادلات السابقة للطاقة الكهربائية المستهلكة فيه واحسبها 

وهكذا بالنسبة للمكواة .
وهكذا بالنسبة لمصباح الغرفة .


نشاط صفحة 166 
1- القدرة = التيار × فرق الجهد ............ ومنها نجد أن التيار = القدرة ÷ فرق الجهد 
التيار المار في المصباح = قدرة المصباح ÷ فرق جهد المصباح 
= 100 واط ÷ 220 فولت = ..........................

التيار المار في محمصة الخبز = قدرة محمصة الخبز ÷ فرق جهد المحمصة .
= 690 واط ÷ 220 فولت =............................. 

التيار المار في المسجل = قدرة المسجل ÷ فرق جهد المسجل .
= 92 واط ÷ 220 فولت =.................................... 

التيار المار في المثقب = قدرة المثقب ÷ فرق جهد المثقب .
= 460 واط ÷ 220 فولت = ......................... 
2 - التيار الكهربائي الكلي = مجموع التيارات المارة في جميع الأجهزة المذكورة ( لأن التوصيل على التوازي ) 

3- إذا كان مقدار التيار الكلي أكبر من 3 أمبير فلا يتحمل المنصهر تشغيل الدائرة بل يحتاج إلى منصهر يتحمل تيار أكبر من مقدار التيار الكلي .


نشاط صفحة 167 
سنتعامل مع الأجهزة الواردة في الصفحة 166 
الطاقة الكهربائية التي يستهلكها المصباح خلال شهر = قدرة المصباح مقدرة بالكيلو واط × الزمن مقدراً بالساعة .
= 0.100 كيلو واط × 30 يوم × 24 ساعة = 72 

الطاقة الكهربائية التي يستهلكها غغ محمصة الخبز = 0.690 كيلو واط × 30 يوم × 24 ساعة = ........

وهكذا مع باقي الأجهزة .

لحساب التكلفة : تكلفة الكهرباء المستهلكة في المصباح خلال شهر = كمية الكهرباء بوحدة الكيلو واط ساعة × سعر كل كيلو واط ساعة 
= ( 72 ) × 7.50 فلس = ( 540 ) فلس 
وإذا قسمنا الفلوس على 100 نحصل على دراهم .( 5.40 درهم ) 


وبنفس الطريقة نحصل على تكلفة جميع المحمصة والمسجل والمثقاب .
