الوحدة الثانية 
التمدد  الحراري : عند تسخين أو رفع درجة حرارة المادة فإنها تتمدد مهما كانت حالتها وعند تبريدها أو انخفاض درجة
حرارتها فإنها تنكمش .
تمدد الغازات اكبر من تمدد السوائل والمادة الصلب .
ظواهر تبين تمدد الأجسام بالحرارة :-
1- غمر علبة الدواء في الماء الساخن إذا لم نستطع فتحها .
2- لا تملأ مصانع تعبئة المياه الصحية زجاجته بالكامل .
3- لا نرمي ملطف الهواء في النار .
4- لا نضع سباحات الأطفال المملؤه بالهواء في الشمس .
5- لا تضع المعلبات في الفرن وهي مقفلة .   
علل:
1- يتمدد الجسم الصلب عند تسخينه 
عند تسخين الجسم تزداد طاقة حركته وجزيئاته وتزداد سعة الاهتزاز حول موضع
استقرارها مما يعمل على دفع الجزيئات بعضها بعضا ًفتزداد المسافة بين الجزيئات.
2- تمدد الغازات اكبر من تمدد السوائل .
بسبب كبر قوة  التجاذب [ التماسك ] بين الجزيئات في الحالة السائلة عن الغازية . 
تمدد الغازات : تمدد حجمي
تمدد السوائل :تمدد حجمي
تمدد المواد الصلبة : تمدد حجمي , سطحي وطولي .
معامل التمدد الطولي للجسم الصلب : مقدار الزيادة التي تطرأ على وحدة الأطوال من المادة 
عندما ترتفع درجة حرارتها درجة سيليزيه واحدة . 
معامل التمدد الطولي : للخرسانة 15, الحديد الصلب 12 , الحديد المطاوع 15 .
علل :
يستخدم الحديد الصلب في بناء الجسور بدلا من الحديد المطاوع . 
لانه التمدد الطولي لخرسانة الحديد الصلب قريبة في حين معامل تمدد
الحديد المطاوع  اكبر مما يعمل على تمدده اكبر من الخرسانة فيؤثر على الجسر 
تطبيقات على اختلاف معامل التمدد الطولي للمواد الصلبة 
المنظم الحراري : يعمل على تنظيم درجة الحرارة في الغرفة والثلاجة والمكواة .
شريط ثنائي المعدن : شريحتان من النحاس وسبيكة من مادة الأنفار متلاحمتان فعندما 
ترتفع درجة حرارتها تمدد وتمدد النحاس اكبر وينحني للخارج .
علل :
1- يستفاد من ظاهرة التمدد الحراري الأجسام الصلبة في صنع جهاز إنذار ضد الحريق .
2- لإعادة حجم كرة تنس المنبعجة عن طريق وضعها بالماء الحار 
3- يزداد طول طائرة الكونكورد عندما تصل سرعتها الى ما فوق سرعة الصوت 
4- تستخدم أطباق البايركس في الطبخ .
5- تنفجر كرة الشاطئ عند تركها تحت الشمس .
انتقال الحرارة 
1- انتقال الحرارة بالتوصيل :
الجزيئات تمتص الحرارة فتزداد طاقتها الحركية مما يؤدي الى اتساع ذبذبيه هذه الجزيئات مما يسبب نقل
جزء ما الطاقة للجزيئات المجاورة وهكذا تقل هذه الطاقة كلما ابتعدنا من مصدر اللهب .
علل [ اذكر السبب ] 
الموصلات أجود المواد الصلبة الموصلة للحرارة 
1- الحركة الاهتزازية 
2- وجود الالكترونات الحرة التي تساهم في نقل الحرارة .
أفضل المواد توصيلا للحرارة 
1- الفضة
2- النحاس
3- الألمنيوم
الموصلية الحرارية لجسم : قدرة المادة على نقل الحرارة من نقطة لأخرى خلال فترة زمنية معينة.
علل :
1- إذا لمست قطعة حديد فإنها تحرق يدك .
لان الحرارة تنساب بسهولة كبيرة منه إلى يدك .
2- إذا لمست قطعه خشب مشتعلة لا تسبب أذى كبير مثل الحديد بنفس الدرجة .
اليد تبرد الخشب في نقطة التلامس فقط , أما الحديد فالموصلية عاليه ويستمر انتقال الحرارة 
3- يشعر الشخص الواقف عاري القدمين على الرخام ببرودة أكثر منها عندما يقف على سجاده . 
4- تضع النساء الثريات ملاعق فضه في أكواب الكريستال قبل سكب الشراب الساخن .
5- يفضل شرب الشاي بكاس مصنوع من الزجاج بدلا من كأس معدني 
الموصلية الحرارية : يستخدم ظاهره انتقال الحرارة بالتوصيل في العلاج بالحرارة مثل علاج التهاب المفاصل .                                                           Weld Al Raisi
