قراءة موجهة 

القسم 4: الدوائر الكهربائية  
أكمل الجملة التالية بالمفردة أو المفهوم المناسب:

1 ــ المسار المغلق الذي تكون فيه نقطتا البداية والنهاية هما النقطة نفسها، يسمى ....  ..... الطاقة الكهربائية  ..... .....


ضع في الفراغ حرف البديل الصحيح الذي يمثل الإجابة المناسبة: 
2 ــ أي مما يلي هو مسار كامل ومغلق يمكن للشحنات الكهربائية أن تنتقل عبره؟
أ ــ التيار الكهربائي       ب ــ الدائرة الكهربائية     ج ــ مصدر الطاقة        د ــ الحمل 

3 ــ أي مما يلي ليس جزءً أساسياً من دائرة كهربائية؟

أ ــ الأسلاك                ب ــ القوة               ج ــ مصدر الطاقة                د ــ الحمل

4 ــ أي مما يلي حين يوصل إلى مصدر طاقة بواسطة أسلاك يحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى من الطاقة؟

أ ــ الأسلاك                ب ــ القوة               ج ــ مصدر الطاقة                د ــ الحمل

أجب عن الأسئلة التالية:

5 ــ كيف تغلق الدائرة و تغلق؟

      باستخدام مفتاح كهربائي.

6 ــ ماذا يحصل للشحنات في دائرة ، عندما يغلق المفتاح؟
    عندما يغلق المفتاح تتدفق الشحنات في الدائرة 

7 ــ ماذا يحصل للشحنات في دائرة عندما يفتح المفتاح؟
    تصبح الدائرة مقطوعة ويتوقف تدفق الشحنات في الدائرة.

أكمل الجملتين التاليتين بالمفردتين أو المفهومين المناسبين:

8 ــ جميع الأجهزة الكهربائية في منزلك تشكل ...   ...الأحمال...   ...
9 ــ الدائرة التي تكون جميع أجزائها موصلة في دائرة واحدة تسمى ..  ... دائرة موصلة على التوالي...   ...
أجب عن الأسئلة التالية:

10 ــ ماذا يحصل في دائرة موصلة على التوالي إذا أضفت إليها أحمالاً أكثر؟

    تزداد مقاومة الدائرة مما يؤدي إلى انخفاض شدة التيار.

11 ــ ماذا يحصل في دائرة موصلة على التوالي إذا حصل انقطاع في الدائرة؟

   تتوقف الشحنات عن التدفق في الدائرة 

12 ــ لم لا تعد الدوائر الموصلة على التوالي ملائمة لتمديد الكهرباء في المنزل؟ 

عند وصل التلفاز والثلاجة في المنزل على التوالي في نفس الدائرة فإن الثلاجة لن تعمل إلا عندما يعمل التلفاز 
أكمل الجملتين التاليتين بالمفردتين أو المفهومين المناسبين:

13 ــ الدائرة التي أحمالها موصلة على فروع مختلفة تسمى .. ... دائرة موصلة على التوازي 14 ــ كل حمل في دائرة موصلة على التوالي يستخدم نفس... ...فرق الجهد...  ... 

أجب عن السؤالين التاليين:

15 ــ ما ذا يحصل في دائرة موصلة على التوازي إذا حصل انقطاع في أحد فروع الدائرة 
     تبقى الشحنات تتدفق في الفروع الأخرى 

16 ــ لم تستطيع استدام مصباح وجهاز في الوقت نفسه في دائرة موصلة على التوازي وإن تعطل أحد الأحمال عن العمل 
لأن كل حمل كهربائي موجود على فرع خاص فيه وله مفتاحه الخاص 


ضع في الفراغ حرف البديل الصحيح الذي يمثل الإجابة المناسبة: 
17 ــ ما مقدار فرق الجهد المعياري في دولة الإمارات العربية المتحدة 

أ ــ310 V             ب ــ 220 V              ج ــ                 280 V د ــ 110 V 
أجب عن السؤال التالي:

18 ــ عدد اثنين من إرشادات السلامة الواجب إتباعهما عند استخدام الطاقة الكهربائية.
    1 ــ يجب أن أتأكد من أن المواد العازلة على الأسلاك ليست تالفة 
    2 ــ لا أستخدم الأجهزة الكهربائية ويداي مبللة بالماء
شدة التيار الكهربائية   





أنواع الدوائر 





الأمان في الدوائر داخل المنازل








