أكمــل : ضع في الفراغ : أو تعريف
) . نقل الطاقة إلى جسم باستخدام قوة تجعله يتحرك في اتجاه القوة يسمى ( الشغل  .
) . العلاقة لحساب الشغل هي الشغل =(  القدرة  X  المسافة  .
. الوحدة المستخدمة للتعبير عن الطاقة هي ( الجول )  .

أجب : ما الشرطان اللذان يجب أن يتوافرا حتى يبذل شغل على الجسم ؟
. أن يتحرك الجسم عندما تطبق القوة .
. أن يكون حركة إتجاه الجسم هو اتجاه القوة .

أكمــل : ضع في الفراغ : أو تعريف
) ما الوحدة التي تستخدم للتعبير عن القدرة ( الواط  .
( يعادل الواط الواحد ( جولا واحدا لكل ثانية  .
) الشغل الذي تبذله على الآلة يسمى ( الشغل المبذول  .
) الشغل الذي تبذله آلة على جسم ما يسمى ( الشغل الناتج  .
. لا يمكن للشغل الناتج أن يكون ( أكبر ) من الشغل المبذول .
. (عندما تغير آلة مقدار القوة يجب أن تتغير أيضا ( مقدار المسافة  .
. (ماذا يسمى عدد المرات التي تضاعف به الآلة القوة ( الفائدة الميكانيكية  .

. المعادلة الرياضية التي تستخدم لحساب الفائدة الميكانيكية ( الفائدة الميكانيكية = القوة الناتجة ÷ القوة المطبقة )  
. ما الكمية التي تقيس نسبة الشغل الناتج إلى الشغل المبذول  الكفاءة الميكانيكية .

أكمــل : ضع في الفراغ : أو تعريف
. الكفاءة الميكانيكية =  الشغل الناتج ÷ الشغل المبذول x 100  .
. السكين هو في الحقيقة إسفين  حاد .
. الآلة البسيطة المكونة من ساق ترتكز على نقطة ثابتة هي  الرافعة .
. ماذا تسمى النقطة الثابتة للرافعة  نقطة الارتكاز  .
عندما تستخدم الجزء المشقوق من طرف القدوم لنزع مسمار , فما نوع الآلة البسيطة التي تستخدمها  رافعة من النوع الأول .  .
أي الآلات البسيطة مكون من دولاب يمر حوله حبل أو سلك البكرة .  .
أي أنواع البكرات يكون محور مثبتا في شيء لا يتحرك البكرة الثابتة .  .
أي أنواع البكرات يكون محور مثبتا في جسم يجري تحريكه  البكرة المتحركة .  .
ما الذي يحدد الفائدة الميكانيكية لبكارة ؟  عدد أجزاء الحبل .  .
أي الآلات البسيطة يصنف صنبور المياه  الدولاب والمحور .  .
آلة بسيطة تتكون من مستو مائل ملفوف حول أسطوانة  البرغي .  .
. آلة بسيطة مكونة من مستويين مائلين يتحركان معا  الإسفين  .
. آلة بسيطة مكونة من سطح مستقيم مائل تسهل رفع الحمل  المستوي المائل  .
أجب : ما الآلات الست (6) البسيطة ؟ 
. الرافعة .
. المستوي المائل .
. الإسفين .
. البرغي .
. الترس .

. البكرة .
أجب : ما الأشياء الثلاثة التي تعتمد على مواقعها الأنواع الثلاثة للروافع ؟
. نقطة الإرتكاز .
. القوة المطبقة .
. الحمل .
أجب : أين يقع كل من نقطة الإرتكاز والحمل والقوة المطبقة في الرافعة من النوع الاول والرافعه النوع الثاتي وفي الرافعه النوع الثالث ؟
. في النوع الأول : تقع نقطة الإرتكاز بين القوة المطبقة والحمل .
. في النوع الثاني : يقع الحمل بين نقطة الإرتكاز والقوة المطبقة .
. في النوع الثالث : تقع القوة المطبقة بين نقطة الإرتكاز والحمل .
أجب : كيف تحسب الفائدة الميكانيكية للمستوي المائل ؟
. بقسمة طول المستوي المائل على الإرتفاع الذي سيرفع إليه الحمل .
أجب : كيف تحسب الفائدة الميكانيكية للدولاب والمحور ؟ 
. بقسمة نصف قطر الدولاب على نصف قطر المحور .
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