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المقدمة :-


الحمد لله العلي الأعلى اللذي خلق فسوى و اللذي قدر فهدى، و الصلاة و السلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل السلام و أتم التسليم، أما بعد.
هذا البحث سيتناول موضوع الاستشعار عن بعد الذي تلمس مساهمته بشكل قوي في تقدم الحياة المدنية، من أهم النقاط المتناولة في هذا البحث هي تعريفه و أهميته و مراحل تطوره، كما أن من صمن النقاط المطروحة هي مكوناته و منصاته و وسائله و مجالات استخدامه، و ذلك لما فيه من أهمية في حياتنا

تعريف الإستشعار عن بعد



يقصد بالاستشعار عن بعد جمع معلومات عن مساحات أو مناطق من سطح الكرة الأرضية ( دول ، قارات ، أقاليم ) وذلك بالتقاطها على شكل صور رقمية باستخدام أقمار صناعية تسمى أقمار الأستشعار عن بعد .

أهمية الاستشعار عن بعد


لعب الاستشعار عن بعد دوراً رئيسيا في حياتنا المعاصرة ، ومع تقدم هذه التقنية وتنوع أساليبها ، أصبحت تستخدم في مجالات جغرافية متنوعة ، ومنها :
1-الزراعة
2-الغابات والمراعي
3-الخرائط
4-الجغرافيا
5-الجيولوجيا
6-المياه
7-الأرصاد الجوية

مراحل تطور واستخدام الاستشعار عن بعد



المرحلة الأولى: تتصف بكونها مرحلة بدائية وتتصف أيضا بقلة المادة العلمية وغياب التشكيل التنظيمي الرسمي مثل الجمعيات والندوات .
• المرحل الثانية: من أهم خصائصها النمو السريع، كما تتميز عن غيرها بتضاعف عدد الدوريات العلمية ووحدات البحث المتخصصة بشكل متواصل.
• المرحلة الثالثة: هي مرحلة قليلة التضاؤل في نهايتها، و يلحظ فيها اقتراب معدل النمو إلى الصفر.
• المرحلة الرابعة: هي مرحلة يصل فيها معدل النمو إلى الصفر تقريبا، و هي تعتبر هي مرحلة النضج

أهمية الاستشعار عن بعد فالجغرافيا



• مراقبة التوزيع المكاني للظاهرات الارضية في اطار واسع.
• دراسة الظاهرات المتغيرة مثل الفيضانات وحركة المرور 
• التسجيل الدائم للظاهرات بحيث يمكن دراستها في أي وقت فيما بعد.
• تسجيل بيانات لا تستطيع العين المجردة ان تراها فلاعين البشرية حساسة للاشعة المرئية.
• اجراء قياسات سريعة ودقيقة الى حد كبير للمسافات المساحات والارتفاعات.

مكونات نظام الأستشعار عن بعد



يتكون نظام الاستشعار عن بعد الذي يستخدم لاشعاعات الكهرومغناطيسية:
• المصدر : قد يكون مصدر الاشعاع الكهرومغناطيس كضوء الشمس اة الحرارة.
• التفاعل مع ظاهرات سطح الارض: يعتمد على كمية الاشعاعات المنعكسة او المنقولة.
• التفاعل عم الغلاف الجوي: حيث تتأثر الطاقة المارة في الغلاف الجوي.
• اجهزة الاستشعار: تسجيل الاشعاعات بعد تفاعلها عم سطح الارض والغلاف الجوي.

وسائل الإستشعار عن بعد



• الفوتوغرافية .
• الافلام العادية -ابيض واسود. 
• الافلام دون الحمراء - ابيض واسود .
• الافلام العادية الملونة .
• غير الفوتغرافية. 
• الوسائل الجوية.
• الوسائل الفضائية.


تفسير وتحليل صور المناظر الاستشعار عن بعد واخذ المقاسات منها التي تعتمد على المعلومات التي يختزنها الدارس وهذا المعلومات تكون على ثلاث مستويات: 


مستوى العام:معرفة بالخصائص العامة عن الظاهرة والعمليات التي تشكلها.
• مستوى المحلي: معرفة الخصائص الظاهرة في بيئة محلية.
• المستوى التفصيلي: معرفة الدقيقة لخصائص الظاهرة التي يدرسها وعمليات تشكيلها.
المجالات التي يمكن ان تساهم بها وسائل الاستشعار عن بعد بانواعها الجوية والفضائية فى البلاد العربية
• المياه : تعاني من نقص المياه وصعوبة الحصول عليها تساعد وسائل الاستشعار عن بعد في عمليات استكشاف اماكن المياه الجوفية.
• المعادن: تعمل الاستشعار في استكشاف الخامات المعدنية والبترولية.
• الزراعة: القيام بحصر المحاصيل الزراعية والكشف الامراض النباتية.
• الاعمال الهندسية: استخدام في دراسة المشاريع الانشائية والعمرانية.
مجالات استخدام الاستشعار عن بعد في دراسة البيئة الريفية :

• • دراسة انواع المحاصيل الزراعية 
• • المسح ودراسة استخدام الارض
• • المياه 
• • دراسة النباتات الطبيعية.
• • دراسة امراض النباتات.
• • الاراضي المبنية.
الخاتمة



اما بعد وقد دونت ما وفقت عليه او وفقت اليه بشكل سرييع وموجز في عدة كتب طويلة يستفاد من تجارب العلماء في الاستشعار عن بعد اخيرا وليس آخرا اتمنى ان ينال اعجابكم هذا البحث وقد استفدتم منه .
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