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بسم الله الرحمن الرحيم   

النظام الدولي للوحدات
النظام الدولي للوحدات يرمز له بـ (SI) استعمله الانسان منذ فجر التاريخ و هو نظام وحدات القياس الأوسع انتشارا في العالم، وهو يستخدم في كل بلدان العالم باستثناء الولايات الامريكية المتحدة...

هناك 7 وحدات اساسية في النظام الدولي للوحدات هي:

*المتر   يقاس بواسطته الطول و يرمز له "m"

*الكيلوغرام   تقاس بواسطته الكتلة و يرمز له "kg"
*الثانية    يقاس بها الزمن و يرمز لها "s"

*الامبير  يقاس به شدة التيار الكهربي و يحدد بالقوة الكهروديناميكية بين موصلين
*الكلفن    تقاس به درجة الحرارة و يرمز له ب "k"
*الشمعة  تقيس شدة الضوء يرمز لها ("cd")

*المول   وحدة لقياس كمية المادة .

الوحدات المشتقة

 تشتق هذه الوحدات عن طريق القوانين الفيزيائية التي تحكم الكمية المدروسة..  الجدول  يمثل بعض الوحدات المشتقة التي نستعملها بكثرة في واقعنا الصناعي.
	الكمية المقاسة   Measured Quantity
	الوحدة من القانون الفيزيائي
	الرمز

	المساحة
	Surface
	الطول x الطول
	m2

	الحجم
	Volume
	الطول x الطول x  الطول
	m3

	السرعة 
	Speed
	الطول / الزمن
	m/s

	الكثافة
	Density
	الكتلة / الحجم
	kg/m3

	القوة
	Force
	الكتلة x التسارع
	N


                                                           المـــصـــــــادر

نظام دولي للوحدات
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

اذهب إلى: تصفح, بحث
النظام الدولي للوحدات يرمز له بـ (SI) (الأحرف الاولى للمصطلح الفرنسي System International d'Unités) هو نظام وحدات القياس الأوسع انتشارا في العالم، وهو يستخدم في كل بلدان العالم باستثناء الولايات الامريكية المتحدة. واشتق هذا النظام من نظام متر-كيلوغرام-ثانية للقياس باضافة بعض الوحدات، وكونه بديلا عن نظام السنتمتر-غرام-ثانية القديم يسمى هذا النظام بالنظام المتري (خاصة في الولايات الامريكية المتحدة التي لم تتبناه بشكل واسع وبربطانيا التي لا تزال في مرحلة التحول إلى النظام المتري)، وليست جميع وحدات القياس المترية مقبولة في هذا النظام.

[تحرير]
الوحدات الاساسية

هناك 7 وحدات اساسية في النظام الدولي للوحدات هي:

	المتر
	و يقاس بواسطته الطول و يرمز له بال "م" و يحدد المتر الطولي بالطول الموجي لإشعاع ذرة الكريبتون

	الكيلوغرام
	و تقاس بواسطته الكتلة و يرمز له بال "كغم"

	الثانية
	و يقاس بها الزمن و يرمز لها بال "ث" وتحدد بمدة اشعاع ذرة السيزيوم

	الامبير
	و يقاس به شدة التيار الكهربي و يحدد بالقوة الكهروديناميكية بين موصلين

	الكلفن
	و تقاس به درجة الحرارة و يرمز له ب "ك"

	الشمعة
	و تقيس شدة الضوء و ليس لها إختصار (في الإنجليزيه "cd") وهي مقدار الإشعاع الناتج من ذرة البلاتين PT المتجمده

	المول
	وحدة لقياس كمية المادة ويستخدم عادة في الكيمياء، والمول هو عدد أفوجادرو (تقريبا 6.0221415 × 10²³) من الجزيئات الاساسية، سواء كان الحديث يدور عن ذرات او جزيئات لمركب ما.


وحدات القياس الدولية  International System of Units

لقد استعمل الإنسان منذ فجر التاريخ القياسات لتحديد و معرفة العوامل الفيزيائية المتواجدة في محيطه. و لتحديد ذلك كان توجهه إلى استعمال وحدات قياس طبيعية مستقاة من محيطه المعهود. فقد استعمل الذراع و القدم لتحديد الأبعاد و الأطوال كما استعمل وحدة الزمن المتمثلة في الليلة و اليوم لتحديد المسافات البعيدة. كانت هذه المعايير و وحدات القياس كافية في العصور الأولى من التاريخ البشري رغم تنوعها و اختلافها من مكان إلى آخر. و مع التقدم الصناعي الذي واكب الثورة الصناعية مع مطلع القرن الثامن عشر الميلادي أصبحت هذه المعايير و وحدات القياس لا تفي بالغرض. و قد دفعت ظروف الحرب العالمية الثانية إلى تطور صناعي مذهل كان أساسه تبادلية المنتجات الصناعية مما أبرز الحاجة الماسة إلى توحيد نظم القياس على المستوى الدولي. انبثق عن هذا النظام الدولي لوحدات القياس International System of Units - SI المتفق عليه في المؤتمر الدولي للقياسات في سنة 1960 م. يحدد هذا النظام وحدات قياس الكميات الطبيعية التي نتعامل معها في حياتنا الصناعية, الاقتصادية و الاجتماعية.

يحتوي النظام الدولي لوحدات القياس على وحدات أساسية مبينة في الجدول 1 و وحدات مشتقة مبينة في الجدول 2.

· الوحدات الاساسية  SI Base Units 

	الكمية المقاسة   Measured Quantity
	الوحدة
	الرمز

	الطول أو البعد
	Length
	المتر
	meter
	م
	m

	الكتلة
	Mass
	الكيلوجرام
	Kilogram
	كلج
	Kg

	الزمن
	Time
	الثانية
	Second
	ث
	s

	درجة الحرارة
	Temperature
	درجة الكلفين
	Kelvin
	 
	K

	التيار الكهربائي
	Electrical Current
	الأمبير
	Ampere
	 
	A

	كمية المادة
	Quantity of matter
	ألمول
	Mole
	 
	mol

	شدة الاستضاءة
	Luminosity
	القنديلة
	Candela
	 
	Cd


لكل وحدة من الوحدات الأساسية معيار دولي معرف بدقة متناهية و محفوظ من طرف المنظمة العالمية للمقاييس 

 HYPERLINK "http://www.iso.org" International Standards Organization ISO .
 يستعمل هذا المعيار الدولي لمعايرة المعايير الوطنية الموجودة على مستوى مختلف دول العالم و المحفوظة من طرف الهيئات الوطنية للمقاييس و المواصفات مثل الهيئة العربية السعودية للمقاييس Saudi Arabian Standards Organization SASO. 
· الوحدات المستنبطة Derived Units
من الوحدات الأساسية يمكن استنباط وحدات عملية أخرى تسمى بالوحدات المشتقة. تشتق هذه الوحدات عن طريق القوانين الفيزيائية التي تحكم الكمية المدروسة. الجدول  يمثل بعض الوحدات المشتقة التي نستعملها بكثرة في واقعنا الصناعي.

 

	الكمية المقاسة   Measured Quantity
	الوحدة من القانون الفيزيائي
	الرمز

	المساحة
	Surface
	الطول x الطول
	m2

	الحجم
	Volume
	الطول x الطول x  الطول
	m3

	السرعة الخطية
	Speed
	الطول / الزمن
	m/s

	الذبذبة
	Frequency
	1 / الزمن
	Hz

	الكثافة
	Density
	الكتلة / الحجم
	kg/m3

	التسارع
	Acceleration
	السرعة / الزمن
	m/s2

	القوة
	Force
	الكتلة x التسارع
	N

	الضغط
	Pressure
	القوة / المساحة
	N/m2

	التدفق
	Flow Rate
	الحجم / الزمن
	m3/s


 

وزارة التربية والتعليم


منطقة دبي التعليمية


مدرسة الاهلية الخيرية
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