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مشروع الفيزياء بعنوان:
المرسب الكهربائي
أسماء المجموعة:
 أحمد سعيد الشرقاوي -  هيثم محمد السوهاجي - يوسف جاسر الزعبي – 

أحمد محمد مصطفى – محمد فاروق – المعتصم بالله أيوب
نسخة الطالب: أحمد سعيد الشرقاوي
الصف: الثـاني عشر – علمــي
المعلم المشرف: سلمان مديح بردي

الفهرس :
	الموضوع
	رقم الصفحة

	مقدمة
	3

	خلفية علمية
	4 و 5

	الإعداد
	6

	المعالجة و البحث
	7

	الاستعلام  والتجريب
	7 و 8 و 9

	المشاركة
	9

	الصعوبات و المشكلات
	10

	التوصيات
	10

	الخاتمة
	10

	المصادر و المراجع
	11


المقدمة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،أما بعد..

الفيزياء هو ذلك العلم الذي يدرس كل ما يتعلق بالمادة وحركتها. بالإضافة إلى مفاهيم أخرى كالفضاء والزمن، ويتعامل مع خصائص كونية محسوسة يمكن قياسها مثل القوة والطاقة والكتلة والشحنة. وتعتمد الفيزياء المنهج التجريبي، أي أنها تحاول تفسير الظواهر الطبيعية والقوانين التي تحكم الكون عن طريق نظريات قابلة للاختبار.

[image: image4.jpg]



للفيزياء مجالات متعددة جمعة في:

بالإضافة إلى الكهرومغناطيسية وتبحث في الكهرباء والمجالات المغناطيسية،الكهرباء تقسم إلى نوعين 

الكهرباء المتحركة (التيار الكهربائي) والكهرباء الساكنة التي سنتحدث عنها.يمكن الحصول على أجسام مشحونة إما عن طريق
1- الدلك.
2- اللمس.

3- الشحن بالحث (التأثير)وهي عملية شحن الموصل بوضعه قرب جسم آخر مشحون.



4 - بعملية الاستقطاب
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أهمية الجهاز:
تعد المرسبات الكهروستاتيكية من أكثر وسائل التنقية فاعلية لتنقية الهواء الملوث الخارج من المصانع؛ حيث تقوم على الأقل بإعاقة مجموعة الغازات المنطلقة، كما أنها تستطيع بسهولة إزالة الجسيمات المادية الناعمة مثل ذرات الغبار والدخان من تيار الهواء.ويستخدم الجهاز في مصانع متعددة مثل مصنع الاسمنت ،مصنع النسيج والكيمياء ، مصنع الحديد والصلب و السباكة ، ونظام معالجة غاز المداخن من الفرن .
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ايجابيات المرسب الكهربائي: 
وللمرسب الكهربائي مزايا متعددة فهو يستطيع جمع الغبار بكفاءة عالية جدا عند ارتفاع درجة حرارة الغاز. جمع القضيب يهدف للحفاظ على عدم تطاير الغبار ،وهذه العملية غير مكلفة وذلك لانخفاض تكلفة الطاقة،  والمرسب الكهربائي كامل الإضافات وصيانة المرسب سهلة جدا.وهي أيضاً فعالة جداً للغبار المعدني.
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كلفة استخدام المرسب الكهربائي:

المرسب الكهربائي ليس ذو كلفة عالية ،وكلفته تتغير حسب نوع المرسب، ومكان تواجده، وحجم المرسب.ويمكن أن يدوم المرسب لسنوات طويلة إذا تم الاعتناء به،وغسله من الشوائب التي يجذبها باستمرار.
سلبيات المرسب الكهربائي:

ليس هناك سلبيات للمرسب الكهربائي،لكن إذا تم التعامل معه بطريقة غير صحيحة ،يمكن أن لا يؤدي عمله بالطريقة المطلوبة،فهو وسيلة للتخلص من الشوائب العالقة في دخان المصانع عن طريق الشحنات وبتكرار الغسيل يمكن أن يفقد شحنته مما يؤدي إلى تصاعد الدخان الملوث.
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قوانين استخدامه في دولة الإمارات العربية المتحدة:

المرسب الكهربائي مصرح استخدامه في دولة الإمارات وذلك بسبب فوائده الكبيرة في مجال الصناعة،ونرى ذلك من خلال النسب المتدنية التي سجلتها دولة الإمارات في التلوث الهوائي فقد أكدت الدراسات أن نسبة التلوث الهوائي كانت 6%خلال السنوات الأخيرة وخفضت لتصبح 3%في الوقت الحالي. 
بدائل المرسب الكهربائي:
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1- أكياس مرشحات (فلاتر) مصممة للتعامل مع الأتربة الثقيلة، وهي عبارة عن مجمع غبار يتكون من مروحة وفلتر خاص بتنقية الهواء من الغبار ونظام تنظيف وتنقية ووعاء لجمع الغبار أو نظام لإزالة الغبار (وهذا هو ما يميزه عن منقيات الهواء الأخرى التي تعتمد على الفلاتر القابلة للتخلص منها في إزالة الغبار).

2- أجهزة غسيل الغاز الرطبة|أجهزة غسيل (تنقية) الغاز من الجسيمات المادية]] ، يعد جهاز غسيل الغاز الرطب أحد أنواع التكنولوجيا المستخدمة في السيطرة على تلوث الهواء. ويصف هذا المصطلح مجموعة متنوعة من الأجهزة التي تتعامل مع الملوثات المنبعثة مع الغاز المنطلق من مداخن الأفران أو أي غازات أخرى. وفي حالة جهاز غسيل الغاز الرطب، فإن تيار الغاز الملوث يختلط بسائل غسيل الغاز، وذلك إما عن طريق رش الغاز بالسائل أو عن طريق ضغط الغاز داخل وعاء به كمية من السائل أو من خلال أية طريقة أخرى للخلط بين الاثنين؛ وذلك لكي يتم التخلص من الملوثات.

3- أجهزة غسيل أكاسيد النيتروجين
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4- إعادة تدوير (استخدام) غاز العادم

5- استخدام المحول الحفاز (وذلك من أجل السيطرة أيضًا على المركبات العضوية المتطايرة)

6- أنابيب اللهب (أنبوب اللهب) (flares)، وهي عبارة عن أنابيب توجد داخل المداخن من أجل التخلص عن طريق الحرق من الغازات الضارة المنبعثة. وفي نهاية هذه الأنابيب تنبعث ألسنة من اللهب. 
الإعـــــــداد :
  الإجراءات ( خطة المشروع ) :  .1
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اخترنا واحدة من استخدامات الكهروستاتيكا وهو المرسب الكهربائي.

- مبدأ عمل المرسب الكهربائي:
المكونات الأساسية للكهرباء والمرسب:

 أولا:وحدة التزويد بالطاقة (لنقل الجهد العالي ، أحادي الاتجاه الحالي) .

ثانياً:مقطع المؤينة لإعطاء شحنة كهربائية  للغبار.

ثالثاً: نظام تنظيف لإزالة جزيئات الغبار.

 الحــــلول :.2
يتم وضع أقطاب التيار المباشر (تحمل شحنة سالبة) بين الأقطاب على الأرض (تحمل شحنة موجبة). يتم تمرير تيار الغبار التي يحملها الهواء من خلال الممر بين أقطاب (السلبية) وجمع أقطاب التفريغ (إيجابية). جزيئات الغبار تلقي شحنة سالبة من أقطاب التفريغ (القسم المؤين) وتنجذب إلى القطب المشحونة إيجابيا على الأرض (لوحات جمع) وعلى ربط لها. ويتم تنظيف الجهاز من خلال جمع جزيئات الغبار و طرحها بعيدا. ويمكن أن يتم تنظيف دون انقطاع التدفق لتنظيف أكثر شمولا ، يمكن إزالة خلية الجمع وغسلها من قبل جهة أو في غسالة أجزاء مع الالومنيوم .
المعالجة و البحث :-

رصد و جمع و تسجيل البيانات :

1 - للمرسب أهمية كبيرة في الدول الصناعية الكبرى لفوائده في تنقية الهواء.

2- للمرسب فوائد كثيرة ولكن ليس له أيا سلبيات ولكن في حال لم يتم استخدامه بطريقة صحيحة لن يعمل بصورة صحيحة .

3- للمرسب أهمية كبيرة في دولة الإمارات حيث أن نسبة التلوث في الهواء في السنوات الأخيرة كانت 6% في دولة الإمارات ولكن في الوقت الحالي أصبحت3%.

4- للمرسب بدائل لها فوائد أخرى مثل (أكياس مرشحات – أجهزة غسيل الغاز الرطب – أجهزة غسيل أكاسيد النيتروجين ....)

5-المرسب ذو كلفة عالية ويتغير سعره حسب نوعه ولكنه مفيد جدا.
الأدوات المستخدمة  :
ألواح خشبية  ،  مسامير  ،  مطرقة  ،  مروحة  ،  أسلاك كهربائية  ،  فيشة  ،  منظم تيار كهربائي ثابت  ، مؤينان (( قضيبان كهربائيان أحدهما موجب و الآخر سالب ))  ،  طلاء أبيض اللون.
الاستعلام و التجريب :-
تحديد مشاكل و صعوبات واقعية ( مصادر الخطأ في التجربة ) :   .1 

خطأ بشري  - 
- خطأ في أداة القياس 

خطأ في كتابة الأرقام المعنوية  - 
*  وتم التقليل من هذه الأخطاء و المشاكل عن طريق : 

الدقة في أخذ القراءات و استخدام أدوات قياس جديدة و أخذ الأرقام المعنوية بشكل صحيح .
   التوقع و التنبؤ بالنتائج و العواقب :  .2
- العلاقة بين طول والمقاومة تناسب عكسي.

- تزداد المقاومة بزيادة شدة التيار .
- تتغير قراءة الأوميتر (المقاومة) عندما نزيد طول السلك .

فكرة التجربة :
فهم أهمية و دور المرسب الكهربائي في النشاطات الصناعية.
أهداف التجربة :\
* تحديد العلاقة بين المرسب الكهربائي و نقاء الهواء.

* تحديد العلاقة بين المرسب الكهربائي و النشاط الصناعي.
* استخدام طريقة المنهج العلمي المعتمدة على التجربة والملاحظة.

* تطوير طرق الدراسة للمناهج الدراسية .
الفروض والتوقعات :
1- المرسب الكهربائي يساهم في تنقية الهواء.
2- المرسب لا يحتاج إلى تكلفة عالية للعمل .
3- للمرسب أهمية في الدول الصناعية الكبرى.

النتائج و التوصيات :
1-
صنع مجسم للمرسب الكهربائي.
2-
التوصل لأهمية المرسب الكهربائي في الدول الصناعية.
3-
التوصل إلى مبدأ عمل المرسب.
4-
التوصل إلى سلبيات وفوائد المرسب.
5- 
التوصل إلى أن للمرسب بدائل أخرى ولكن في استخدامات أخرى.

المشــاركــة:-
	المهمة 
	اسم الطالب 

	*أختيار موضوع البحث و وتوزيع الأدوار و تنظيم المجموعة و إعداد النموذج
	أحمد سعيد الشرقاوي 

	جمع المعلومات ، و تحديد المصادر و الأدوات و إخراج  التقرير  و تحديد الأدوات الازمة للمشروع                    
	هيثم محمد السوهاجي

	تحليل البيانات, وتنظيم إجراءات المشروع و الإستفسار عن الموضوع و تحديد مكان إحضار المعلومات اللازمة للمشروع
	يوسف جاسر الزعبي

	 جمع المعلومات ، و طباعة البحث وإحضار معلومات 
إحضار أدوات المشروع و توثيق المصادر والمراجع 
جلب معلومات إضافية عن المرسب و إحضار أدوات النموذج
المشاركة في إنجاز النمموذج و توثيق المعلومات 
	أحمد محمد مطصفى
محمد فاروق
سعيد عصام
المعتصم بالله أيوب


الصعوبات و المشكلات والتوصيات  :
1- الصعوبة في إيجاد معلومات في المكتبة عن المرسب الكهربائي.

2- صعوبة الاجتماع لتنفيذ المشروع.

3- ضيق الوقت و عدم توافر الأدوات اللازمة.

4- أرجو أن يتم توفير الكتب المفيدة عن العلماء في المكتبة المدرسية.

5- العمل على توفي حصص فراغ للطلاب من أجل تنفيذ العمل.

6- أهمية تشجيع الطلاب على التعاون و العمل الجماعي.

7- وضع قوانين صارمة لاستخدام المرسب الكهربائي.

8- استخدام المرسب الكهربائي في المنازل والمطاعم العالمية.

9- تطوير المرسب الكهربائي لاستخدامه في مجالات متعددة.
الخاتمة  :
وفي الختام نرجو أن يكون هذا المشروع قد نال إعجابكم، فقد تمكنا من التوصل إلى النتائج المرجوة  فقد تحققنا من المرسب الكهربائي و تمكنا من جمع المعلومات عنه وتعرفنا على أهم تجاربه استخداماته و بينت أهميته و مساوءه فبذلك نكون قد حققنا اهدافنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصــــــادر  :
1- كتاب الطالب للصف العاشر،الطبعة الخامسة،الجزء الأول،الفصل 1،القسم 1-1،الجدول 1-1.

2- كتاب الطالب للصف الثاني عشر علمي،الطبعة الخامسة،الجزء الأول،الفصل 1،القسم 1-1،الصفحة7.

-3 http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=117620
-4 http://www.shaba7uae.com/vb/showthread.php?t=25622
-5 http://arabic.alibaba.com/product-gs/239731840/filters_electrostatic_precipitator.html
-6http://ar.speco.co.kr/products/product05_4.html
-7http://www.indiastudychannel.com/resources/140937-Electrostatic-Precipitators.aspx
دولة الإمارات العربية المتحدة


مجلس أبوظبي للتعليم


مدرسة الصديق للتعليم الأساسي و الثانوي
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