تلخيص فيزياء : للثاني عشر – أدبي                                                                                       " الليزر "      

= أشكال الضوء :
· أمواج مختلفة اللون و الطول الموجي (الضوء الابيض ).
· أمواج أحـادية الـــــطول الــموجـــــي ( لها نفس اللون ).
لاكن قممها و قيعانها غير متوافقة ( غير متقابلة ).
· أمواج أحادية الطول الموجي ومتساوية التردد و قممها و قيعانها متقابلة ( أمواج مترابطة )
· يحدث للامواج تداخل بناء ينشئ عنه ضوء الليزر.

= أشعة الليزر : أشعة مترابطة (أحادية اللون قممها و قيعانها متقابلة )
= الليزر : جهاز ينتج أشعة الليزر.
 LAESRــــــــ تضخيم الضوء بالانبعاث الاشعاعي المثار 

= حالات الذرة :
الحالة العادية المستقرة.
الذرة مستثارة . ( الالكترون لا يوجد في مستواه الطبيعي و ذالك لانه تم أعطاه طاقة ).
الالكترون فيحاول العودة الي وضعه الطبيعي .
= هناك طريقتين للعودة :
1- أن يرجع من تلقاء نفسه ( الانبعاث التلقائي ).
2- طريقة الانبعاث المثار ( المستحث ).
 يعطي الالكترون المثار طاقة = فرق الطاقة بين المستويين فيتم تحريضه الي العودة الي مستواه الاصلي فيشع فوتون ( الاصلي + المحرض ) و بتكرار العملية لعدة الكترونات ينطلق شعاع ضوئي مضخم (شعاع الليزر )  E= E2-E1▲
= خصائص الأشعة الليزرية:
     1-أحادية اللون        3- شدة عالية
     2- حذمة ضيقة        4- ضوء مترابط ( له نفس الطول الموجي و قممها و قيعانها متقابلة )
= العناصر الأساسية لليزر:
1- المادة الفعالة :  مادة لها قدرة علي انتاج أشعة الليزر مثل الياقوت و الهيليم و الارجون وco2.
2- مصدر الطاقة: عبارة عن مصدر يذود المادة الفعالة باطاقة بهدف أثارتها لأنتاج أشعة الليزر مثل مصدر الكهرباء و الضوئي و الحراري و الكيميائي .
3- المرن: وسط أو اناء أو وعاء توضع داخلة المادة الفعالة و الهدف منه حصول أشعة الليزر داخله و يركب علي طرفي المرآتين , المرآة العاكسة و المرآة نصف شفافة يتردد بينهما الضوء و بتالي تضخيمه .
مرآة العاكسة تعكس كل الضوء الاشعات الساقطة 
مرأة نصف شفافه وزنها تعكس جذء من الأشعة وتمر بالجذء الآخر .
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= كيف يعمل الليزر: 
*يقوم مصدر الطاقة باعطاء طاقة للمادة الفعالة ممايؤدي الي تحويل ذراتها الي ذرات مثاره.
* بواسطة الأنبعاث المثار تبدا الذرات باشعاع فوتونات في اتجاهات مختلفة حيث تعمل الموازية فيها علي ادامة عملية الأستثاره و بتالي أنتاج أشعة ليزر .
* الحزمة الليزرية المنتجة تتردد بين المرآة العاكسة و المرآة نصف الشفافة , فيخرج جذء منها من المرآة نصف الشفافة و ينعكس الباقي داخل المادة الفعالة وذالك من أجل أستمرارية انتاج الأشعة الليزرية.
= تطبيقات الليزر :
1- في مجال الطب :
تستخدم أشعة الليزر في مجال الطب .لأنها تتميز بطاقتها العالية و حزمتها الضيقة و من أهم أستخداماتها ::
* علاج أمراض العيون :
أ- أستخدام أشعة الأرغون لكي الشبكية المصابة بالشروغ .
ب- أستخدام أشعة ألياف الليزر (الياج) في قطع غشاء العدسة الخلفي في حال وجود ترسبات للماء الأبيض.
ج- أستخدام أشعة ألياف الليزر في فتح ثقب في القزحية أثناء عمليات الماء الأزرق (الجلوكوما).
د-أستخدام ليزر الأكزيمر لعلاج قصر النظر و بعد النظر و الأبؤرية .
* طب الأسنان :
- يستحدم الليزر ذات الشدة العالية في عمليات حفر الأسنان و ذالك بتصليط الشعاع الليزري عل المناطق الداكنة التي تمتص الحرارة فتنصهر , أما المناطق البيضاء بالسن فانها تنعكس عنه و لا تؤثر فيها .
* أعمال الجراحة :
- تستخدم أشعة الليزر في عمليات قطع الأنسجة ,حيث يمتص النسيج الحرارة العالية فينقطع و تقوم الحرارة بدورها لكي الأوعية الدموية و أحداث تجلط فيها يوقف النزف الدموي .
*جراحة الأنف و الأذن و الحنجره : مثل ازالة الزوائد اللحمية
* جراحات التجميل : مثل ازالة آثار العمليات و الندبات و الشعر وازالة آثار الحمل من البطن.
* جراحة العظام و الأعصاب.
*تفتيت حصي المرارة و الكلي .

2-في مجال الصناعة:
يستخدم الليز في أعمال الثقب و الصهر و التبخير و القطع و اللحام 
· مجالات الأستخدام :
* مجال النفط – البناء- صناعة الورق- التعدين 
( يستخدم الليزر في هذه المجالات يعتبر عمليا للأسباب التالية :::
1- طاقته عالية     2- أن الأشعة لاتنفذ و لا تتعطل        3- يتميز بالدقة و الأتقان و السرعة العالية

=مراحل عمل ثقب في معمل:
1- مرحلة التسخين ( يتم تسليط شعاع ليزر علي مكان احداث الثقب مما يأدي الي أمتصاص الحرارة و بتالي تنصهر المادة )
2- مرحلة الصهر ( تذوب المادة بفعل الحرارة )
3- مرحلة التبخير (يتبخر المادة المنصهرة و يبقي مكانه فارغ )
3-في مجال العسكري :
1- يستخدم الليزر كسلاح يستطيع أشعال الحرائق .
2- في الأنظمة الدفاعية الجوية 
3- في مجال توجه القذائف .
4- في مجال تحديد مواقع الأشياء و مسافاتها .
5- الأتصالات الآسلكية سواء التلفزيونية أو الهاتفية .

= الليزر و الســـلامة :
· عوامل تحديد أضرار الليزر ؟؟
1- شدة الأشعاع الليزري .
	ــــــــــــــــــــــــــــــ
	القدرة 
	الأشعة 
	الأمان

	الفئة الأولي
	منخفضة ( قليلة جدا)
	المرئية 
	     آمنة

	الفئة الثانية 
	أقل من مللي وات واحد 
	المرئية 
	     آمنة

	الفئة الثالثة
	تصل الي خمسة مللي وات 
	المرئية 
	      آمنة بحذر

	الفئة الرابعة 
	تصل قدرتها 500مللي
	مرئية و غير مرئية
	غير آمنة و تؤذي الجلد

	الفئة الخامسة
	عالية جدا
	مرئية و غير مرئية 
	غير آمنة (لها القدرة علي أشعال الحرائق )


2- لون الليزر ( طوله الموجي )
3- مدة التعرض للاشعة 
4- طبيعة العضو المتعرض للأشعة.

= تصنيف الليزر :



(فئة الثانية و الثالثة هي ألعاب أطفال )
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