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المقدمه 
المقصود بمصطلح البناء الذكي
إن البناء النشط ( يُعرف أيضًا باسم البناء الذكي أو البناء التكيُفي ) عبارة عن بناء ميكانيكي يتسم بالقدرة على تغيير تكوينه ، أو شكله ، أو خصائصه استجابةً للتغيرات التي تحدث في البيئة. كذلك، يشير مصطلح البناء النشط إلى الأبنية التي تتطلب حركةً ثابتة ، وبالتالي تحتاج إلى التزويد بالطاقة كي تظل ثابتة ، على عكس الأبنية الهندسة التقليدية ( مثل الجسور والمباني ) . وتكمن ميزة الأبنية النشطة في أنها يمكن أن تكون أكثر ضخامةً بكثير من البناء الساكن التقليدي : ومثال على ذلك نافورة الفضاء وهي بناء يصل إلى المدار. والمباني الذكية هي المباني التي تستخدم التقنية ( ليست تقنية المعلومات أو الإنترنت فقط ) للتحكم في مكونات متعددة في المنزل ، مثل : التكييف ، والإضاءة ، وأجهزة الإنذار، و كاميرات المراقبة .. إلخ . وأصبحت هذه التقنية مطلباً لكثير من الراغبين في شراء أو بناء أي مبنى سكني أو تجاري جديد وذلك لعدة أسباب منها :
1- إمكانية التحكم في بعض أجهزة المبنى عن بعد ، مثال
على ذلك تشغيل التكييف أو الإنارة. 
2- توفيرالطاقة الكهربائية عن طريق استخدام تقنية الطاقة
الشمسية وأنظمة إدارة التكييف الآلية .
3- أنظمة أمن و مراقبة ، و من الممكن استخدامها عن بعد.
4- توزيع بث القنوات التلفزيونية والتحكم بها.
وقد لا تكون تقنية المباني الذكية أخذت الحجم المستحق في السوق حاليا ، ولكنها سوف تكون أساسية في أي مبنى خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وذلك بسبب تقدم هذه التقنية وخفض تكاليفها . بالإضافة إلى ذلك سوف تضاف الكثير من الخدمات الممكنة خلال السنوات القليلة القادمة ، فعلى سبيل المثال ، من الممكن إيصال معلومات الثلاجة المنزلية بإحدى شركات التسوق ( سوبرماركت ) بحيث يتم الطلب والتوصيل بطريقة آلية
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وظيفه البناء الذكي 
ينتج عن هذا النشاط بناء أكثر ملائمة لنوع و حجم الحمولة التي يحملها . على سبيل المثال ، قد يؤدي تغيير اتجاه أي جائز إلى تقليل الحد الأقصى من مستوى الإجهاد أو التوتر ، في حين أن أي تغيير في الشكل من الممكن أن يؤدي إلى إنشاء مبنى أقل عُرضة للاهتزازات الديناميكية. و يعد جسم الإنسان خير مثال على البناء التكيفي ؛ حيث يحمل الهيكل العظمي مجموعة كبيرة من الأحمال و تقوم العضلات بتغيير تكوينها للقيام بذلك . على سبيل المثال ، في حالة حمل حقيبة ظهر ؛ إذا لم يتم ضبط الجزء العلوي من الجسم مع مركز ثقل الجسم بأكمله عن طريق الميل قليلا للأمام ، فقد يسقط الشخص على ظهره . يتكون البناء النشط من ثلاثة مكونات متكاملة، بالإضافة إلى الجزء الذي يحمل الحمولة . وتلك المكونات هي أجهزة الاستشعار و المعالج و المحركات . في الجسم البشري ، تعد الأعصاب الحسية بمثابة أجهزة الاستشعار التي تقوم بجمع معلومات عن البيئة . كما يعمل المخ كمعالج لتقييم المعلومات و يتخذ القرار بالتصرف تبعًا لها و بالتالي يوجه العضلات ، التي تعمل كالمحركات في استجابتها . و يوجد بالفعل اتجاه جديد في الهندسة الثقيلة لدمج إمكانية التنشيط في الجسور لتقليل الاهتزازات تحت حمل الرياح و الزلازل . تمثل هندسة الطيران و هندسة الفضاء الجوي القوتين الدافعتين الرئيسيتين وراء تطوير الأبنية النشطة الحديثة . ويلزم توفر ميزة التكيف في الطائرات ( المركبات الفضائية ) نظرًا لتعرضها للعديد من البيئات المختلفة ، و بالتالي العديد من الأحمال طوال فترة عملها . فقبل انطلاقها تكون عرضة للجاذبية أو للأحمال الساكنة ، و أثناء الإقلاع تكون عرضة لأحمال ديناميكية شديدة و أحمال فائقة بفعل القصور الذاتي ، كما يلزم أن تكون أثناء الطيران في شكلٍ يساعد في تقليل السحب و يزيد من قوة الرفع . ويتم توجيه الكثير من الجهد في أجنحة الطائرات التكيُفية لإنتاج واحدة يمكنها التحكم في الفصل بين الطبقات الفاصلة و المطبات الهوائية . و يستفيد الكثير من الأبنية الفضائية بميزة التكيف من أجل التغلب على التحديات البيئية القصوى التي تواجهها في مجال الفضاء أو بغية تحقيق درجة عالية من الدقة . فعلى سبيل المثال يمكن تنشيط الهوائيات و المرايا الفضائية لتوجيهها بدقة تامة . ومع تقدم تكنولوجيا الفضاء ، تتطلب بعض المعدات الحساسة ( مثل معدات التداخل الضوئي و معدات الأشعة تحت الحمراء الفلكية ) أن تكون دقيقة في وضعها مع هامش خطأ لا يزيد عن بضعة نانومترات، في حين أن الأبنية النشطة الداعمة تقاس أبعادها بعشرات الأمتار .
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اهمية المباني الذكيه

1- توحيد و تكامل أنظمة المبنى لتنسيق العمل فيما بينها و  زيادة التحكم البيئي الفردي 

2- قيمة أعلى من الربح الناتج من بناء المباني الذكية

3- إدارة تكاليف الاستهلاك من خلال التحكم بجميع أجزاء المبنى طوال فترة اليوم

4- تحكم أفراد العائلة في أنظمة المبنى بعد إغلاقه لمراقبة المبنىعن بعد وذلك عن طريق الحاسب الآلي 

5- خفض تكاليف التشغيل و مصادر الطاقة

أيضاً هناك أنظمة ذكية للأمن و السلامة و الإنذار ، عند الرغبة في التأسيس لهذه الأنظمة فيجب زيارة أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال للإطلاع على الأنظمة الذكية و تحديد المطلوب ليتم التأسيس قبل البدء بأعمال اللياسة ، بعض هذه الأنظمة متوفرة و تعمل لاسلكياً أي دون الحاجة للتأسيس بواسطة الأسلاك .
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مخاطر المباني الذكية 
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